- Arriba
- Conexión de red
- Función de streaming
- Configuración para cada protocolo e inicio del streaming

# Configuración para cada protocolo e inicio del streaming

## RTMP(S)

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [PROTOCOLO DE STREAMING] → [RTMP(S)].

Configure el destino.

Para obtener más información sobre la configuración del destino de streaming, consulte “Configuración del destino”.

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INICIO] → [ON].

Si la cámara está conectada al destino de transmisión a través de una red, la cámara inicia la transmisión del vídeo de streaming.

- Para detener la transmisión de la imagen de streaming, seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INICIO] → [OFF].

NOTA

- El formato H.265 no se puede seleccionar en el streaming 4K.

- El menú [INICIO] no puede seleccionarse cuando el streaming no se puede iniciar por razones como que la red no está conectada, etc.

- El inicio o la parada del streaming desde la cámara pueden asignarse al botón USER. (Asignación de funciones a los botones USER)

  El streaming no puede iniciarse pulsando el botón USER ni tocando el icono del botón USER cuando se visualizan el menú o la pantalla de imágenes en miniatura.

- IPv6 no se puede usar para RTMP(S).

- Para los ajustes como URL, consulte el manual de cada servicio de streaming.

- El streaming podría no ser posible según el estado de funcionamiento del servicio de streaming.

- La configuración de [URL RECEPTOR] no es posible cuando [TIPO DATOS] se configura como [CLOUD]. Configure tras realizar la operación para [BORRAR (MEMORIA)] una vez.

## RTSP

Inicie el streaming con una operación del software de aplicación o del dispositivo en el lado de recepción (en adelante, “lado de recepción”).

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [PROTOCOLO DE STREAMING] → [RTSP].

Configure el puerto de espera con el menú [RED] → [STREAMING] → [CONFIGURACIÓN DE RTSP] → [PUERTO] en la cámara si es necesario.

Especifique la dirección IP y ruta de la cámara con el software de aplicación según se indica en el lado de recepción, e inicie el streaming.

rtsp://(dirección IP):(Número de puerto)/stream

NOTA

- Detenga el streaming con la operación en el lado de recepción.

- Para obtener información sobre las operaciones para iniciar el streaming desde el software de aplicación, consulte el manual para el lado de recepción.

- El streaming no se puede iniciar mientras se visualiza la pantalla de imágenes en miniatura.

#### Streaming con multidifusión

Un streaming puede distribuirse a varios receptores con un router compatible, etc., cuando se usa la función de multidifusión.

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [CONFIGURACIÓN DE RTSP] → [MULTICAST] → [HABILITAR].

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING], y especifique [DIRECCIÓN MULTICAST] y [PUERTO MULTICAST].

- Configure [DIRECCIÓN MULTICAST] dentro del siguiente rango.

  IPv4: 224.0.1.0 a 239.255.255.254

  IPv6: dirección de multidifusión que empieza por FF

- Configure [PUERTO MULTICAST] dentro del rango de 1024 a 50000.

Especifique la dirección de la cámara e inicie el streaming con el software de aplicación.

NOTA

- En función de las especificaciones del dispositivo que recibe el streaming y el router conectado, la calidad de la imagen de vídeo podría no conservarse. Para ejecutar el streaming por multidifusión, póngase en contacto con el administrador de la red que se va a usar y configure un entorno de comunicación apropiado.

- Desactive la tarjeta LAN que no se vaya a usar al recibir la imagen de multidifusión que se va a visualizar en un ordenador con varias tarjetas LAN instaladas.

- El rango del streaming se puede ajustar con el menú [RED] → [STREAMING] → [CONFIGURACIÓN DE RTSP] → [LÍMITE TTL/HOP]. Para obtener más información, consulte al administrador de la red.

## Cliente SRT

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [PROTOCOLO DE STREAMING] → [CLIENTE SRT].

Configure el destino.

Para obtener más información sobre la configuración del destino de streaming, consulte “Configuración del destino”.

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INICIO] → [ON].

Si la cámara está conectada al destino de transmisión a través de una red, la cámara inicia la transmisión del vídeo de streaming.

- Para detener la transmisión de la imagen de streaming, seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INICIO] → [OFF].

NOTA

- El streaming en 23,98 Hz no es posible con SRT.

- El menú [INICIO] no puede seleccionarse cuando el streaming no se puede iniciar por razones como que la red no está conectada, etc.

- El inicio o la parada del streaming desde la cámara pueden asignarse al botón USER. (Asignación de funciones a los botones USER)

- El streaming no puede iniciarse pulsando el botón USER ni tocando el icono del botón USER cuando se visualizan el menú o la pantalla de imágenes en miniatura.

- Para los ajustes como URL, consulte el manual de cada servicio de streaming.

- El streaming podría no ser posible según el estado de funcionamiento del servicio de streaming.

- El rango del streaming se puede ajustar con el menú [RED] → [STREAMING] → [CONFIGURACIÓN DE SRT] → [LÍMITE TTL/HOP]. Para obtener más información, consulte al administrador de la red.

- Según el entorno, el tiempo de retardo se puede ajustar con el menú [RED] → [STREAMING] → [CONFIGURACIÓN DE SRT] → [LATENCIA]. Para obtener más información, consulte al administrador de la red.

- Los ajustes de [URL DEST], [ID STREAM], [ENCRIPTACIÓN] y [CONTRASEÑA] no son posibles cuando [TIPO DATOS] se configura como [CLOUD]. Configure tras realizar la operación para [BORRAR (MEMORIA)] una vez.

## Escucha de SRT

Inicie el streaming con una operación del software de aplicación o del dispositivo en el lado de recepción (en adelante, “lado de recepción”).

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [PROTOCOLO DE STREAMING] → [RECEPTOR SRT].

Configure los siguientes elementos con el menú [RED] → [STREAMING] → [CONFIGURACIÓN DE SRT] de la cámara.

- Configure el número de puerto de espera con [PUERTO].

- Si los datos de streaming se van a cifrar, seleccione el método de cifrado en [ENCRIPTACIÓN] e introduzca la contraseña en [CONTRASEÑA].

Especifique la dirección IP y el ID de transmisión de la cámara según se indica en el lado de recepción, e inicie el streaming.

srt://(dirección IP):(Número de puerto)

- El ID de transmisión se fija con el siguiente valor en el modo de escucha de SRT.

  #!::m=publish,r=PanasonicStream

NOTA

- El streaming en 23,98 Hz no es posible con SRT.

- Detenga el streaming con la operación en el lado de recepción.

- Para obtener información sobre las operaciones para iniciar el streaming desde el software de aplicación, consulte el manual de cada software de aplicación.

- El rango del streaming se puede ajustar con el menú [RED] → [STREAMING] → [CONFIGURACIÓN DE SRT] → [LÍMITE TTL/HOP]. Para obtener más información, consulte al administrador de la red.

- Según el entorno, el tiempo de retardo se puede ajustar con el menú [RED] → [STREAMING] → [CONFIGURACIÓN DE SRT] → [LATENCIA]. Para obtener más información, consulte al administrador de la red.

- El streaming no se puede iniciar mientras se visualiza la pantalla de imágenes en miniatura.

Inicio de la página