- Arriba
- Filmación
- Función de grabación especial
- Grabación en segundo plano

# Grabación en segundo plano

Si se insertan tarjetas de memoria en dos ranuras, fije el modo de grabación en segundo plano y después pulse el botón REC para comenzar a grabar simultáneamente en la ranura para tarjeta 1 y en la ranura para tarjeta 2. En la ranura para tarjeta 1, la grabación puede comenzar y detenerse tantas veces como haga falta mediante el botón REC. En la ranura para tarjeta 2, la función de grabación continúa como grabación en segundo plano.

Si realiza la grabación en segundo plano en la ranura para tarjeta 2, no se perderá las escenas importantes mientras detenga una grabación.

Para conocer la limitación de grabación de la grabación en segundo plano, consulte “La función de grabación que no se puede usar simultáneamente”.

Tiempo de grabación de la tarjeta de memoria

Operaciones del botón REC

Funcionamiento del botón para detener la grabación en segundo plano*

Sin espacio restante en la ranura para tarjeta 1

Ranura para tarjeta 1

Espera

Clip A

(Grabación principal)

Clip B

La grabación continúa en la ranura para tarjeta 2

Ranura para tarjeta 2

Clip A

(Grabación en segundo plano)

*Botón USER asignado a [PAUSA GRAB 2º PLANO]

## Inicio de la grabación en segundo plano

Seleccione el menú [GRABACIÓN] → [FUNC. 2 RANURAS] → [GRAB 2º PLANO].

[BACKGR] se muestra en la visualización de función de dos ranuras de la pantalla de imagen de la cámara.

Cuando la grabación en segundo plano no es posible, se muestra una línea inclinada en la visualización [BACKGR], por ejemplo, la tarjeta de memoria no está insertada en la ranura para tarjeta 2.

Pulse el botón REC.

La grabación se inicia simultáneamente en la ranura para tarjeta 1 y en la ranura para tarjeta 2.

Inicie o detenga la grabación en la ranura para tarjeta 1 con las operaciones del botón REC.

En la ranura para tarjeta 2, la función de grabación continúa como grabación en segundo plano.

NOTA

- La grabación en las ranuras para tarjeta 1 y 2 se realiza en el formato configurado en el menú [SISTEMA].

- La grabación en segundo plano no se puede realizar en los casos siguientes.

  - Si el menú [GRABACIÓN] → [FUNC. GRAB.] → [MODO GRAB.] se configura con otro ajuste distinto a [NORMAL]

- El estado de iluminación de la luz indicadora cambia según si se inicia o detiene la grabación en la ranura para tarjeta 1.

- El código de tiempo se fija en free run.

- El control de la operación de grabación del equipo externo (como grabador) conectado al terminal <SDI OUT> y al terminal <HDMI> se vincula al comando de iniciar/detener grabación de la ranura para tarjeta 1.

- En el modo de grabación en segundo plano, se desactiva la función de eliminación del último clip.

- La tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta 1 puede sustituirse incluso con la grabación en segundo plano realizándose en la ranura para tarjeta 2 si la grabación en la ranura para tarjeta 1 está detenida.

- En el modo de grabación en segundo plano, la grabación estándar puede realizarse en la ranura para tarjeta 1 si no hay insertada ninguna tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta 2 o si la capacidad de grabación restante de la tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta 2 se ha agotado.

## Fin de grabación en segundo plano

Mantenga pulsado el botón USER al que se asigna [PAUSA GRAB 2º PLANO] durante unos cinco segundos o toque y mantenga el icono del botón USER durante unos cinco segundos y suéltelo.

La grabación en segundo plano se detiene en la ranura para tarjeta 2.

La grabación en segundo plano en la ranura para tarjeta 2 también puede detenerse pulsando el botón <EXIT> durante unos cinco segundos.

NOTA

- La grabación en segundo plano en la ranura para tarjeta 2 no puede finalizarse mientras se graba en la ranura para tarjeta 1. Termine la grabación en segundo plano mientras la grabación está detenida en la ranura para tarjeta 1.

- La grabación en segundo plano en la ranura para tarjeta 2 se detiene en los casos siguientes.

  - Cuando se desactiva la alimentación

  - Cuando la tarjeta de memoria se ha quedado sin capacidad de grabación restante.

  - Cuando se ha producido un error en la escritura de la tarjeta de memoria

Inicio de la página