- Arriba
- Preparación
- Accesorios de montaje
- Montaje del micrófono externo

# Montaje del micrófono externo

El micrófono externo, como el micrófono superdireccional AG-MC200G (opcional) puede montarse en la empuñadura.

Los tornillos están previamente insertados en el cuerpo de la cámara para proteger los orificios para los tornillos. Extraiga estos tornillos cuando desee colocar el portamicrófono.

- El portamicrófono no se puede montar con los tornillos insertados originalmente en la cámara. Use los tornillos suministrados para el portamicrófono.

Tornillos del portamicrófono

Abrazadera del cable del micrófono

Portamicrófono

Terminal <AUDIO INPUT 1>

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Monte el portamicrófono suministrado en la sección de montaje del portamicrófono usando los tornillos del portamicrófono (x 2). (Figura 1)

Monte el micrófono externo y apriete los tornillos del portamicrófono. (Figura 2)

Conecte el cable del micrófono al terminal <AUDIO INPUT 1>. (Figura 3)

Fije el cable del micrófono a la abrazadera del cable del micrófono.

Ajuste el interruptor <INPUT1> de modo que coincida con el micrófono que desee conectar.

NOTA

- Retire el cable del micrófono del terminal <AUDIO INPUT 1> a la vez que empuja de la palanca.

Inicio de la página