- Arriba
- Preparación
- Preparación de la tarjeta de memoria
- Tiempo de grabación de la tarjeta de memoria

# Tiempo de grabación de la tarjeta de memoria

## Si el modo de grabación es P2

Se pueden usar las tarjetas de memoria SDHC, tarjetas de memoria SDXC y tarjetas microP2.

Formato de grabación | Capacidad de grabación
--- | ---
64 GB | 64 GB (durante la grabación proxy)
AVC-Intra 422 AVC-Intra 200 AVC-Intra 100 (1080-59,94p/50,00p) | Aprox. 32 minutos | Aprox. 30 minutos
AVC-Intra 100 (1080-59,94i/50,00i, 720-59,94p/50,00p) | Aprox. 64 minutos | Aprox. 60 minutos
AVC-Intra 50 | Aprox. 128 minutos | Aprox. 114 minutos
AVC-LongG50 | Aprox. 128 minutos | Aprox. 114 minutos
AVC-LongG25 (1080-59,94p/50,00p) | Aprox. 128 minutos | Aprox. 114 minutos
AVC-LongG25 (1080-59,94i/50,00i, 720-59,94p/50,00p) | Aprox. 256 minutos | Aprox. 206 minutos
AVC-LongG12 (1080-59,94p/50,00p) | Aprox. 240 minutos | —
AVC-LongG12 (1080-59,94i/50,00i, 720-59,94p/50,00p) | Aprox. 480 minutos | —

NOTA

- Para más detalles sobre la tarjeta SD cuyo funcionamiento esté confirmado, visite el servicio de asistencia en la siguiente página web:

  https://pro-av.panasonic.net/

- El clip con datos de formato P2 se divide cada 4 GB cuando se selecciona [DIVIDIR] en el menú [GRABACIÓN] → [DIVISIÓN ARCHIVO].

  Además, se divide aproximadamente cada 128 segundos si se selecciona [DIVISIÓN CORTA] en el menú [GRABACIÓN] → [DIVISIÓN ARCHIVO].

  Sin embargo, al grabar en una tarjeta de memoria de más de 32 GB en formatos AVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12, la grabación puede continuar como un mismo clip seleccionando [UN ARCHIVO] en el menú [GRABACIÓN] → [DIVISIÓN ARCHIVO]. El clip se divide aproximadamente cada tres horas si el formato de grabación es AVC-Intra 422. El clip se divide aproximadamente cada tres horas o cada 64 GB si el formato de grabación es AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12.

  Estas divisiones se visualizan como un clip en la pantalla de imágenes en miniatura.

  Los clips se pueden visualizar como clips diferentes en el software de edición no lineal o en un ordenador.

- La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación alcanza las diez horas, y se reanuda automáticamente tras unos segundos. Durante la pausa, la imagen y el audio no se grabarán. Se incluyen las grabaciones especiales, como la grabación de relé.

- En la grabación de intervalos, la grabación se detiene cuando la duración de un clip alcanza las diez horas, y se reanuda automáticamente tras unos segundos.

## Si el modo de grabación es MOV

Se pueden usar tarjetas de memoria SDXC y tarjetas microP2 de 64 GB. No se pueden usar tarjetas de memoria SDHC ni tarjetas microP2 de 32 GB.

Formato de grabación | Velocidad de grabación | Capacidad de grabación
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
UHD | 400 Mbps | Aprox. 20 minutos | Aprox. 40 minutos
200 Mbps | Aprox. 40 minutos | Aprox. 1 hora 20 minutos
150 Mbps | Aprox. 55 minutos | Aprox. 1 hora 50 minutos
100 Mbps | Aprox. 1 hora 20 minutos | Aprox. 2 horas 40 minutos
FHD | 200 Mbps | Aprox. 40 minutos | Aprox. 1 hora 20 minutos
100 Mbps | Aprox. 1 hora 20 minutos | Aprox. 2 horas 40 minutos
50 Mbps | Aprox. 2 horas 40 minutos | Aprox. 5 horas 20 minutos

NOTA

- El tiempo de grabación cambiará según la velocidad de fotogramas variable configurada en la grabación súper lenta o la grabación con velocidad de fotogramas variable.

- El archivo se divide aproximadamente cada tres horas en el caso de datos con formato MOV.

  Estas divisiones se visualizan como clips independientes en la pantalla de miniaturas. Además, los clips grabados en dos tarjetas de memoria con la grabación de relé se muestran como clips independientes.

- La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación alcanza las diez horas, y se reanuda automáticamente tras unos segundos. Durante la pausa, la imagen y el audio no se grabarán. Esto también se aplica a las grabaciones especiales, como grabación con velocidad de fotogramas variable, grabación súper lenta o grabación de relé.

  Al filmar a alta velocidad con la grabación con velocidad de fotogramas variable o la grabación súper lenta, el tiempo de grabación será menor de 10 horas según la relación de velocidad de fotogramas del formato de grabación y la velocidad de fotogramas variable.

- En la grabación de intervalos, la grabación se detiene cuando la duración de un clip alcanza las diez horas, y se reanuda automáticamente tras unos segundos.

## Si el modo de grabación es AVCHD

Se pueden usar las tarjetas de memoria SDHC, tarjetas de memoria SDXC y tarjetas microP2.

#### Para la tarjeta de memoria SDHC

Formato de grabación | Velocidad de grabación | Capacidad de grabación
--- | --- | ---
4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
PS | 25 Mbps | Aprox. 19 minutos | Aprox. 40 minutos | Aprox. 1 hora 20 minutos | Aprox. 2 horas 40 minutos
PH | 21 Mbps | Aprox. 21 minutos | Aprox. 46 minutos | Aprox. 1 hora 30 minutos | Aprox. 3 horas
HA | 17 Mbps | Aprox. 30 minutos | Aprox. 1 hora | Aprox. 2 horas | Aprox. 4 horas 10 minutos
PM | 8 Mbps | Aprox. 1 hora | Aprox. 2 horas | Aprox. 4 horas 15 minutos | Aprox. 8 horas 30 minutos
SA | 9 Mbps | Aprox. 1 hora | Aprox. 2 horas | Aprox. 4 horas | Aprox. 8 horas

#### Para la tarjeta de memoria SDXC

Formato de grabación | Velocidad de grabación | Capacidad de grabación
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
PS | 25 Mbps | Aprox. 5 horas 20 minutos | Aprox. 11 horas
PH | 21 Mbps | Aprox. 6 horas | Aprox. 12 horas 30 minutos
HA | 17 Mbps | Aprox. 8 horas 30 minutos | Aprox. 17 horas
PM | 8 Mbps | Aprox. 17 horas 10 minutos | Aprox. 35 horas
SA | 9 Mbps | Aprox. 16 horas | Aprox. 32 horas 15 minutos

NOTA

- El archivo se divide aproximadamente cada 4 GB en el caso de datos con formato AVCHD.

  Estas divisiones se visualizan como un clip en la pantalla de miniaturas. Sin embargo, los clips grabados en dos tarjetas de memoria con la grabación de relé se muestran como clips independientes.

- La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación alcanza las diez horas, y se reanuda automáticamente tras unos segundos. Durante la pausa, la imagen y el audio no se grabarán. Se incluyen las grabaciones especiales, como la grabación de relé.

- La protección se libera automáticamente en las tarjetas de memoria bloqueadas con protección AVCHD como los reproductores DVD.

Inicio de la página