- Arriba
- Funcionamiento
- Funcionamiento básico del menú
- Funcionamiento del menú

# Funcionamiento del menú

Desde el menú se pueden realizar varios ajustes.

Hay dos métodos de funcionamiento, un método consiste en mover el multidial y otro en tocar el monitor LCD.

## Al usar el multidial

Accione el multidial de la cámara girándolo hacia arriba o pulsándolo.

Las operaciones también se pueden realizar pulsando el botón <>, el botón <>, el botón <>, el botón </> y el botón <SET>.

Figura 1

Figura 2

Pulse el botón <MENU> cuando no se grabe.

Se muestra el menú.

Seleccione el menú que se va a configurar.

Gire el multidial para mover el cursor hasta el menú que se va a configurar.

El cursor también se puede mover pulsando el botón <> y el botón </>.

Pulse el multidial o el botón <SET>.

El menú del nivel inferior se muestra.

- Se visualiza la pantalla de confirmación según el menú.

- Realice el mismo proceso si hay un nivel siguiente.

- En algunos menús, se muestra una pantalla para configurar el valor numérico en la pantalla de imagen de la cámara (Figura 2).

- En algunos menús, se muestra un mensaje si el menú no puede ejecutarse.

- Pulse el botón <EXIT> o el botón <> para volver un nivel más arriba.

Seleccione el elemento que se va a configurar.

Gire el multidial para mover el cursor hasta el elemento que se va a configurar.

El cursor también se puede mover pulsando el botón <> y el botón </>.

Pulse el multidial o el botón <SET>.

Se visualiza una marca de verificación a la izquierda del elemento configurado. (Figura 1)

- Pulse el botón <EXIT> o el botón <> para volver un nivel más arriba.

Pulse el botón <MENU> para cerrar el menú.

- Según el elemento de accionamiento, se volverá automáticamente a la pantalla anterior.

NOTA

- En la pantalla para ajustar el valor numérico (Figura 2), pulse hacia abajo y gire el multidial en la dirección deseada y déjelo fijo, o mantenga pulsado el botón <> y el botón </> para cambiar el valor con velocidad alta.

## Al accionar tocando el monitor LCD

Accione tocando el monitor LCD.

Pulse el botón <MENU> cuando no se grabe.

Se muestra el menú.

Seleccione el menú que se va a configurar.

- Toque el menú que se va a configurar. El menú del nivel inferior se muestra.

- Se visualiza la pantalla de confirmación según el menú.

- Realice el mismo proceso si hay un nivel siguiente.

- En algunos menús, se muestra una pantalla para configurar el valor numérico en la pantalla de imagen de la cámara.

  Para cambiar el valor numérico, toque []/[] y cambie el valor de configuración.

- En algunos menús, se muestra un mensaje si el menú no puede ejecutarse.

- Toque []/[] para cambiar de página.

  Los iconos del botón no se pueden tocar si no hay más página.

- Para volver a un nivel superior, toque .

Seleccione el elemento que se va a configurar.

- Toque el elemento que se va a configurar. Se visualiza una marca de verificación a la izquierda del elemento configurado.

- Para volver a un nivel superior, toque .

Salga del menú tocando , o pulsando el botón <MENU>.

- Según el elemento de accionamiento, se volverá automáticamente a la pantalla anterior.

Inicio de la página