- Arriba
- Conexión de red
- Ajustes de red
- Configuración de la opción de conexión tethering USB

# Configuración de la opción de conexión tethering USB

Estos son los ajustes al usar la opción de conexión tethering USB.

Seleccione el menú [RED] → [SEL. DISPOSITIVO] → [TETHERING USB].

Active la opción de conexión tethering USB (uso compartido de Internet) en la pantalla de configuración para la red en el dispositivo de tethering USB conectado a la cámara.

Permita el acceso del dispositivo conectado si se visualiza una alerta para confirmar el permiso en el dispositivo de tethering USB. La conexión no se completará hasta que no se otorgue el permiso.

Cierre el menú o vuelva al nivel del menú [RED].

Compruebe la conexión de red.

Una vez establecida la conexión, se muestra en la pantalla de la cámara.

NOTA

- La hora de lanzamiento después de encender la alimentación puede ser más de largo debido a comenzar de la red.

- Cuando cambie los ajustes de [SEL. DISPOSITIVO], los cambios no se reflejarán hasta que se reinicie la cámara. Además, la pantalla de ajustes podría tardar en cerrarse por el reinicio del servicio de red tras cambiarse el ajuste.

- Para obtener información sobre el estado de red, confirme seleccionando el menú [RED] → [INFORMACIÓN] → [ESTADO].

- La dirección IP, DNS y otros ajustes no se pueden configurar manualmente al conectarse a la red mediante tethering USB.

- El icono para mostrar que la conexión se ha realizado indica que se ha establecido la comunicación entre la cámara y el dispositivo de tethering USB. Si el dispositivo de tethering USB no se puede conectar a Internet, la cámara tampoco podrá conectarse a Internet, incluso si el icono que indica que la conexión se ha realizado aparece en la pantalla de la cámara.

- Cuando se conecta un dispositivo de tethering USB a la cámara mediante un cable USB, el dispositivo de tethering USB se cargará. Si se usa una batería para alimentar la cámara, el tiempo de grabación continuo se reducirá.

Inicio de la página