- Arriba
- Filmación
- Función de grabación especial
- Función de grabación con marca de toma

# Función de grabación con marca de toma

La marca de toma es un marcador añadido a la imagen en miniatura de un clip para distinguirlo de otros clips.

Es posible visualizar o reproducir solo los clips con la marca de toma.

## Adición de una marca de toma

#### Asignación de [MARCA DISPARO] al botón USER

Seleccione el menú [CÁMARA] → [BOTÓN USUARIO] → [USER1] para [USER12] → [MARCA DISPARO].

#### Adición de una marca de toma

Pulse el botón USER con la opción [MARCA DISPARO] asignada mientras graba o en la pausa tras la grabación.

[MARCA ACTIVADA] aparece en la pantalla de imagen de la cámara y la marca de toma se añade al clip que se está grabando. En caso de pausa tras la grabación, la marca de toma se añade al clip que se grabó justo antes.

[MARCA DESACTIVADA] aparece y la marca de toma se borra volviendo a pulsar.

NOTA

- Una marca de toma se puede añadir/borrar solo en los clips con formato P2.

- Una marca de toma también se puede añadir mientras se visualiza la imagen en miniatura. (Adición de una marca de toma a un clip)

- Una marca de toma no se puede añadir durante la grabación en caso de grabación de intervalos.

- Una marca de toma solo se puede añadir desde la visualización de imágenes en miniatura tras la grabación en caso de grabación simultánea.

- [MARCA DE FILMACIÓN NO VÁLIDA] aparece cuando se pulsa el botón USER si la operación no es válida.

- Añadir/borrar la marca de toma no es posible durante la reproducción o al dejar en pausa la reproducción.

- Se aplican las siguientes restricciones cuando se va a añadir/borrar una marca de toma para un clic enlazado, como un clip grabado en varias tarjetas de memoria, etc.

  - Todas las tarjetas de memoria que componen el clip se deben insertar en las ranuras para tarjeta de memoria.

  - Se añade una marca de toma solo en el primer clip de los clips enlazados.

Inicio de la página