- Arriba
- Filmación
- Entrada de audio
- Conmutación de la entrada de audio

# Conmutación de la entrada de audio

#### Formato de grabación de audio

El formato de audio de la grabación como el formato de compresión, varía según el modo de grabación.

Modo de grabación | Formato de grabación | Velocidad de muestreo/bit
--- | --- | ---
P2 | Lineal PCM (LPCM) | 48 kHz/24 bits*
MOV | Lineal PCM (LPCM) | 48 kHz/24 bits
AVCHD | Dolby AudioTM | 48 kHz/16 bits

Cuando [FORMATO GRAB.] se configura con el siguiente valor, será de 48 kHz/16 bits.

[1080-59.94p/AVC-G12]

[1080-50.00p/AVC-G12]

[1080-59.94i/AVC-G12]

[1080-50.00i/AVC-G12]

[720-59.94p/AVC-G12]

[720-50.00p/AVC-G12]

Si [FORMATO GRAB.] se establece de la forma siguiente, se puede seleccionar 48 kHz/16 bits o 48 kHz/24 bits en el menú [SISTEMA] → [RES. MUESTREO AUDIO].

[1080-50.00i/AVC-I100]

[1080-50.00p/AVC-I100]

[1080-59.94i/AVC-I100]

[1080-59.94p/AVC-I100]

[720-50.00p/AVC-I100]

[720-59.94p/AVC-I100]

[1080-50.00i/AVC-I50]

[1080-59.94i/AVC-I50]

[720-50.00p/AVC-I50]

[720-59.94p/AVC-I50]

#### Selección de señales de entrada de audio

Permite seleccionar la señal de audio para grabar en el canal de audio 1/canal de audio 2.

La señal de audio para grabar en el canal de audio 3/canal de audio 4 se define automáticamente con los ajustes de los interruptores <CH1 SELECT> y <CH2 SELECT>.

Elemento | Señal de entrada que se va a grabar
--- | ---
<CH1 SELECT> | <CH2 SELECT> | Canal de audio 1 | Canal de audio 2 | Canal de audio 3 | Canal de audio 4
<INT(L)> | <INT(R)> | Micrófono incorporado <L> | Micrófono incorporado <R> | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Terminal <AUDIO INPUT 2>
<INPUT1> | Micrófono incorporado <L> | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Micrófono incorporado <R>
<INPUT2> | Micrófono incorporado <L> | Terminal <AUDIO INPUT 2> | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Micrófono incorporado <R>
<INPUT1> | <INT(R)> | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Micrófono incorporado <R> | Micrófono incorporado <L> | Terminal <AUDIO INPUT 2>
<INPUT1> | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Micrófono incorporado <L> | Micrófono incorporado <R>
<INPUT2> | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Terminal <AUDIO INPUT 2> | Micrófono incorporado <L> | Micrófono incorporado <R>
<INPUT2> | <INT(R)> | Terminal <AUDIO INPUT 2> | Micrófono incorporado <R> | Micrófono incorporado <L> | Terminal <AUDIO INPUT 2>
<INPUT1> | Terminal <AUDIO INPUT 2> | Terminal <AUDIO INPUT 1> | Micrófono incorporado <L> | Micrófono incorporado <R>
<INPUT2> | Terminal <AUDIO INPUT 2> | Terminal <AUDIO INPUT 2> | Micrófono incorporado <L> | Micrófono incorporado <R>

Inicio de la página