- Arriba
- Preparación
- Suministro de alimentación
- Instalación y extracción de la batería

# Instalación y extracción de la batería

## Instalación de la batería

Presione la batería contra la sección de montaje de la batería de la cámara y deslícela hacia abajo.

- Presione la batería hasta que oiga un clic; la batería habrá quedado entonces encajada.

## Extracción de la batería

Botón de liberación del bloqueo

Interruptor de alimentación

Botón de liberación de la batería

Ajuste el interruptor de alimentación en la posición < > (espera) mientras mantiene pulsado el botón de liberación del bloqueo.

Asegúrese de que se haya apagado el monitor LCD.

Mientras pulsa el botón de liberación de la batería situado en la cámara, deslice la batería hacia arriba y retírela.

Inicio de la página