- Arriba
- Funcionamiento
- Ajustes del menú
- Menú [CÁMARA]

# Menú [CÁMARA]

Establece el funcionamiento básico de la cámara.

Este menú no puede configurarse cuando se visualiza la pantalla de miniaturas.

## [CAMBIAR MODO]

### [GANANCIA BAJA]

Establece el valor de ganancia que se va a asignar a la posición <L> del interruptor <GAIN>. (El valor negativo de ganancia solo puede ajustarse cuando se configura el menú [SISTEMA] → [MODO CAPTACIÓN] → [SENSIB. ALTA]).

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- Cuando se configura el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO GANANCIA/ISO] → [dB]

  - [−3dB]…[18dB]

  (Configuración de fábrica: [0dB])

- Cuando se configura el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO GANANCIA/ISO] → [ISO]

  - [ISO 400], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 800], [ISO 1000], [ISO 1250], [ISO 1600], [ISO 2000], [ISO 2500], [ISO 3200], [ISO 4000], [ISO 5000], [ISO 6400], [ISO 8000], [ISO 10000], [ISO 12800]

  (Configuración de fábrica: [ISO 800])

### [GANANCIA MEDIA]

Establece el valor de ganancia que se va a asignar a la posición <M> del interruptor <GAIN>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- Cuando se configura el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO GANANCIA/ISO] → [dB]

  - [−3dB]…[18dB]

  (Configuración de fábrica: [6dB])

- Cuando se configura el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO GANANCIA/ISO] → [ISO]

  - [ISO 400], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 800], [ISO 1000], [ISO 1250], [ISO 1600], [ISO 2000], [ISO 2500], [ISO 3200], [ISO 4000], [ISO 5000], [ISO 6400], [ISO 8000], [ISO 10000], [ISO 12800]

  (Configuración de fábrica: [ISO 1600])

### [GANANCIA ALTA]

Establece el valor de ganancia que se va a asignar a la posición <H> del interruptor <GAIN>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- Cuando se configura el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO GANANCIA/ISO] → [dB]

  - [−3dB]…[18dB]

  (Configuración de fábrica: [12dB])

- Cuando se configura el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO GANANCIA/ISO] → [ISO]

  - [ISO 400], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 800], [ISO 1000], [ISO 1250], [ISO 1600], [ISO 2000], [ISO 2500], [ISO 3200], [ISO 4000], [ISO 5000], [ISO 6400], [ISO 8000], [ISO 10000], [ISO 12800]

  (Configuración de fábrica: [ISO 3200])

### [SÚPER GANANCIA]

Ajusta la súper ganancia que se va a asignar al botón USER.

Alterna entre [24dB], [30dB], [36dB] y la ganancia normal en orden cada vez que se pulsa el botón USER o se toca el icono del botón USER cuando se configura como [TODO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [24dB], [30dB], [36dB], [TODO]

(Configuración de fábrica: [36dB])

NOTA

- No puede establecerse si el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO GANANCIA/ISO] está configurado como [ISO].

### [MODO GANANCIA/ISO]

Cambia la unidad para el valor de ganancia.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [dB], [ISO]

(Configuración de fábrica: [dB])

NOTA

- El ajuste se fija en [dB] cuando el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] se configura como [NORMAL].

### [O.I.S.]

Activa/desactiva la función del estabilizador de imagen óptico.

Si [O.I.S.] se ha asignado al botón USER, al pulsarse el botón USER se cambia entre [ON]/[OFF].

Para obtener más información sobre el estabilizador de imagen óptico, consulte “Función de estabilizador de imagen óptico”.

[ON] | Activa la función del estabilizador de imagen óptico.
[OFF] | Desactiva la función del estabilizador de imagen óptico.

(Configuración de fábrica: [ON])

### [O.I.S. HÍBRIDO]

Activa/desactiva la función del estabilizador de imagen óptico híbrido.

Para obtener más información sobre el estabilizador de imagen óptico, consulte “Función de estabilizador de imagen óptico”.

[ON] | Activa la función del estabilizador de imagen óptico híbrido.
[OFF] | Desactiva la función del estabilizador de imagen óptico híbrido.

(Configuración de fábrica: [ON])

### [MODO O.I.S.]

Alterna el modo de funcionamiento de la función del estabilizador de imagen óptico.

Alterna entre [NORMAL], [ROT. VERT./HORIZ.] y [ESTABLE] en orden cada vez que se pulsa el botón USER al que se ha asignado [MODO O.I.S.] o se toca el icono del botón USER.

[NORMAL] | Especifica la configuración estándar para un balance de corrección óptimo en caso de vibraciones de cámaras grandes y pequeñas.
[ROT. VERT./HORIZ.] | Especifica un ajuste apropiado para filmar que usa bastantes movimientos en panorámica y de inclinación de la cámara.
[ESTABLE] | Especifica un ajuste apropiado para fijar una composición para filmar un sujeto.

(Configuración de fábrica: [NORMAL])

### [ATW]

Asigna la función de seguimiento automático del balance de blancos al interruptor <WHITE BAL>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [Ach], [Bch], [PREAJUSTADO], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [VELOCIDAD ATW]

Establece la velocidad de control de la función de seguimiento automático del balance de blancos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [RÁPIDA], [NORMAL], [LENTA]

(Configuración de fábrica: [NORMAL])

### [OBJETIVO R ATW]

Ajusta de manera precisa la salida de Rch para lograr convergencia con la operación de seguimiento automático del balance de blancos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−10]…[10]

(Configuración de fábrica: [0])

### [OBJETIVO B ATW]

Ajusta de manera precisa la salida de Bch para lograr convergencia con la operación de seguimiento automático del balance de blancos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−10]…[10]

(Configuración de fábrica: [0])

### [PRESER BAL. BLANCO]

Establece la temperatura del color que se va a asignar a la posición <PRST> del interruptor <WHITE BAL>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [3200K], [5600K], [VAR.]

(Configuración de fábrica: [3200K])

### [BAL. BLANCO VAR.]

Establece el valor de [VAR.] en [PRESER BAL. BLANCO].

El ajuste también puede realizarse con el botón multidial.

Se activa cuando [PRESER BAL. BLANCO] se encuentra ajustado en [VAR.] y el interruptor <WHITE BAL> se encuentra en la posición <PRST>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [2000K]…[15000K]

(Configuración de fábrica: [3200K])

### [VEL. ZOOM ASA]

Ajusta la velocidad del zoom al usar la empuñadura de zoom.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [1]…[99]

(Configuración de fábrica: [50])

### [i.ZOOM]

Mantiene la calidad de imagen a la vez que se aplica el zoom digital.

[ON] | Activa la función i.ZOOM.
[OFF] | Desactiva la función i.ZOOM.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [ASIST. MF]

Establece si desea ajustar el último enfoque automáticamente cuando se encuentra en el modo de enfoque manual.

Si la imagen está muy desenfocada, es posible que el enfoque no esté ajustado adecuadamente.

[ON] | Ajusta el último enfoque automáticamente.
[OFF] | No ajusta el enfoque automáticamente.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [MACRO]

Activa/desactiva la función macro de enfoque.

Si se asignan funciones a los botones USER, se puede cambiar entre [ON]/[OFF] con las operaciones de los botones USER.

[ON] | Activa la función macro de enfoque.
[OFF] | Desactiva la función macro de enfoque.

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [ANCHO ÁREA AF]

Ajusta la anchura de la activación del área para el enfoque automático de modo que coincida con el tamaño del sujeto.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [VEL. IRIS AUTO.]

Establece la velocidad de control de la función de nivel de iris automático.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [RÁPIDA], [NORMAL], [LENTA]

(Configuración de fábrica: [NORMAL])

### [VENTANA AUTOIRIS]

Selecciona la ventana de detección de iris automático.

[NORMAL1] | Ventana que está alrededor del centro de la pantalla.
[NORMAL2] | Ventana que está alrededor de la parte inferior de la pantalla.
[CENTRO] | Ventana que está en un punto alrededor del centro de la pantalla.

(Configuración de fábrica: [NORMAL1])

### [MODO ÁREA]

Asigne la función que se realizará en el área seleccionada tocando el monitor LCD o pulsando el botón <>, el botón <>, el botón <> o el botón </> mientras está filmando.

[INHIBIR] | Inhabilita la asignación de funciones.
[ENFOQUE] | Asigna la función de enfoque automático.
[IRIS] | Asigna la función de iris automático.
[OBTENER VALOR Y] | Asigna la función de brillo de la pantalla.
[ENFOQUE/IRIS] | Asigna el funcionamiento simultáneo del [ENFOQUE] y [IRIS].
[ENFOQUE/VALOR Y] | Asigna el funcionamiento simultáneo del [ENFOQUE] y [OBTENER VALOR Y].

(Configuración de fábrica: [INHIBIR])

### [MODO DETEC./SEG. CARAS]

Cambia el ajuste para el enfoque y la corrección de exposición para la función de detección del rostro/seguimiento AE&AF.

[AF DE DETEC./SEG. CARAS] | Tras detectarse el rostro, se hace un seguimiento del rostro mientras se aplica el enfoque automático.
[AE Y AF DETEC./SEG. CARAS] | Tras detectarse el rostro, se hace un seguimiento del rostro mientras se aplica el enfoque automático y la corrección de exposición automáticamente.

(Configuración de fábrica: [AE Y AF DETEC./SEG. CARAS])

### [GRAB. IR]

Activa/desactiva la grabación IR.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

NOTA

- El ajuste se fija en [OFF] cuando el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] se configura como [V-Log].

## [BOTÓN AUTO]

### [IRIS AUTO]

Activa/desactiva el control de iris automático.

[ON] | Lleva a cabo la operación de control de iris automático cuando se encuentra en el modo automático. El botón <IRIS> no funciona.
[OFF] | No lleva a cabo la operación de control de iris automático cuando se encuentra en el modo automático. Activa el control de iris seleccionado mediante el botón <IRIS>.

(Configuración de fábrica: [ON])

### [AGC]

Ajusta las operaciones de control de ganancia automática cuando se encuentra seleccionado [ON] en [IRIS AUTO].

[ON] | Lleva a cabo la operación de la función [AGC] que ajusta automáticamente la ganancia de la cámara cuando se encuentra en modo automático.
[OFF] | No lleva a cabo la operación de la función [AGC] que ajusta la ganancia de la cámara automáticamente cuando se encuentra en modo automático.

(Configuración de fábrica: [ON])

NOTA

- El ajuste se fija en [OFF] cuando el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO GANANCIA/ISO] se configura como [ISO].

### [LÍMITE AGC]

Establece el valor de ganancia máximo durante la operación [AGC].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [3dB], [6dB], [12dB], [18dB]

(Configuración de fábrica: [6dB])

NOTA

- No puede establecerse si el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO GANANCIA/ISO] está configurado como [ISO].

### [PUNTO CONTROL AGC]

Establece el valor F para alternar el control del iris automático a [AGC] durante la operación [AGC].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [F4.0], [F5.6]

(Configuración de fábrica: [F4.0])

NOTA

- No puede establecerse si el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO GANANCIA/ISO] está configurado como [ISO].

### [OBTURADOR AUTO]

Ajusta las operaciones de control de obturador automático cuando se encuentra seleccionado [ON] en [IRIS AUTO].

[ON] | Lleva a cabo la operación de obturador automático cuando se encuentra en el modo automático.
[OFF] | No lleva a cabo la operación de obturador automático cuando se encuentra en el modo automático.

(Configuración de fábrica: [ON])

### [LÍMITE OBTURADOR AUTO]

Establece el valor de obturador máximo durante la operación [OBTURADOR AUTO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [1/100], [1/120], [1/250]

(Configuración de fábrica: [1/250])

### [PUNTO OBTURADOR AUTO]

Establece el valor F para alternar el control del iris automático a [OBTURADOR AUTO] durante la operación [OBTURADOR AUTO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [F8.0], [F9.6]

(Configuración de fábrica: [F8.0])

### [ATW]

Establece las operaciones de la función de seguimiento automático del balance de blancos.

[ON] | Activa la función de seguimiento automático del balance de blancos cuando se encuentra en el modo automático. La función [ATW] no se puede activar y desactivar con el interruptor <WHITE BAL> ni con los botones USER. No obstante, si [BLOQUEO ATW] está asignado al botón USER, el valor del balance de blancos puede fijarse mediante el botón USER.
[OFF] | No lleva a cabo la operación de la función [ATW] cuando se encuentra en el modo automático. Lleva a cabo la operación de la función de balance de blancos seleccionada mediante el interruptor <WHITE BAL>.

(Configuración de fábrica: [ON])

### [AF]

Establece la operación del enfoque automático.

[ON] | Lleva a cabo la operación de enfoque automático cuando se encuentra en el modo automático. El interruptor <FOCUS> no funciona.
[OFF] | No lleva a cabo la operación de enfoque automático cuando se encuentra en el modo automático. Lleva a cabo la operación del enfoque seleccionada mediante el interruptor <FOCUS>.

(Configuración de fábrica: [ON])

## [BOTÓN USUARIO]

Establece la función que se asignará a los botones del <USER 1> al <USER 7> o a los iconos de los botones del [USER8] al [USER12].

Para obtener más información, consulte “Asignación de funciones a los botones USER”.

Las siguientes funciones se pueden asignar a los botones de [USER1] a [USER12].

- [INHIBIR], [AWB], [DRS], [COMP. BANDA FLASH], [AF UNA PULSAC], [SÚPER GANANCIA], [ÁREA], [ÁREA AF], [DETEC. CARAS], [ATW], [BLOQUEO ATW], [FOCO], [CONTRALUZ], [NIVEL AUTO IRIS], [IRIS], [OBTENER VALOR Y], [MACRO ENFOQUE], [O.I.S.], [MODO O.I.S.], [i.ZOOM], [D.ZOOM], [GRAB. IR], [ZOOM RÁPIDO], [MATRIZ ADAPTATIVA], [BARS], [PREGRAB], [VEL. CUADRO VAR.], [SÚPER LENTO], [REVISAR GRAB], [PAUSA GRAB 2º PLANO], [BORR ÚLT. CLIP], [SEL. RANURA], [NIVEL AUDIO CH1], [NIVEL AUDIO CH2], [EXPANDIR], [RESALTAR], [MFO], [ZEBRA], [INDICADOR DE NIVEL], [ESTAB. INDIC. NIVEL], [HDR VISOR/LCD], [V-Log VISOR/LCD], [VISOR ACT./DESAC.], [DETALLE LCD/VISOR], [SEL. AUDIO MON.], [SALIDA AUDIO], [MENU], [CARG. ARCH. CONFIG], [RETROILUM. LCD], [MODO LECT. TARJ.], [INICIO STREAMING], [MARCA DISPARO]

[USER1] | Establece la función que se asignará al botón <USER 1>. (Configuración de fábrica: [O.I.S.])
[USER2] | Establece la función que se asignará al botón <USER 2>. (Configuración de fábrica: [ZEBRA])
[USER3] | Establece la función que se asignará al botón <USER 3>. (Configuración de fábrica: [MFO])
[USER4] | Establece la función que se asignará al botón <USER 4>. (Configuración de fábrica: [NIVEL AUTO IRIS])
[USER5] | Establece la función que se asignará al botón <USER 5>. (Configuración de fábrica: [SEL. RANURA])
[USER6] | Establece la función que se asignará al botón <USER 6>. (Configuración de fábrica: [IRIS])
[USER7] | Establece la función que se asignará al botón <USER 7>. (Configuración de fábrica: [AWB])
[USER8] | Establece la función que se asignará al icono del botón [USER8]. (Configuración de fábrica: [GRAB. IR])
[USER9] | Establece la función que se asignará al icono del botón [USER9]. (Configuración de fábrica: [MACRO ENFOQUE])
[USER10] | Establece la función que se asignará al icono del botón [USER10]. (Configuración de fábrica: [ÁREA])
[USER11] | Establece la función que se asignará al icono del botón [USER11]. (Configuración de fábrica: [BLOQUEO ATW])
[USER12] | Establece la función que se asignará al icono del botón [USER12]. (Configuración de fábrica: [MENU])

Inicio de la página