- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Vídeo digital

# Vídeo digital

Número de bits de cuantificación | P2: 4:2:2 (10 bits)/4:2:0 (10 bits (AVC-Intra 50))/4:2:0 (8 bits (AVC-LongG12)) Proxy: 4:2:0 (8 bits (AVC-Proxy G6)) MOV: 4:2:2 (10 bits)/4:2:0 (8 bits)/4:2:0 (10 bits (HEVC)) AVCHD: 4:2:0 (8 bits)
Formato de compresión de vídeo | P2: AVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/AVC-Proxy G6 (proxy): MPEG-4 AVC/H.264 High Profile AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile MOV: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile

Inicio de la página