- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Visualización de patrones de cebra

# Visualización de patrones de cebra

La cámara puede mostrar dos tipos de patrones de cebra para la imagen emitida desde el monitor LCD.

Seleccione el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASISTENCIA EI] → [ZEBRA] → [ON].

- Seleccione [MOMENTO]. El patrón de cebra se muestra durante unos cinco segundos cuando se pulsa el botón USER al que se ha asignado [ZEBRA] o se toca el icono del botón USER.

- Configuración de fábrica: [OFF]

## Configuración del nivel de detección

Configure cada elemento del menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASISTENCIA EI].

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[DETECTAR ZEBRA1] | Ajusta el nivel de detección del patrón de cebra 1. [0%]…[109%] (Configuración de fábrica: [80%])
[DETECTAR ZEBRA2] | Ajusta el nivel de detección del patrón de cebra 2. [0%]…[109%] (Configuración de fábrica: [100%])
[ZEBRA2] | Activa/desactiva el patrón de cebra 2 y selecciona [INTERMEDIO]. [ON], [INTERMEDIO], [OFF] (Configuración de fábrica: [OFF])

#### Área de visualización del patrón de cebra

El área de visualización del patrón de cebra varía según la configuración del menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [ASISTENCIA EI].

Cuando se selecciona [INTERMEDIO] en [ZEBRA2], el área correspondiente al valor de configuración [DETECTAR ZEBRA1] para el valor de configuración [DETECTAR ZEBRA2] se muestra en el patrón de cebra.

[ZEBRA2]

[ON]

[OFF]

[INTERMEDIO]

[109%]

[DETECTAR ZEBRA2]

[DETECTAR ZEBRA1]

[0%]

NOTA

- El patrón de cebra no puede grabarse.

- El patrón de cebra no se muestra al visualizarse las franjas cromáticas.

- El patrón de cebra no se muestra cuando se selecciona el menú [FICHERO ESCENA] → [SEL. MODO GAMMA] → [HLG].

- El patrón de cebra no se muestra cuando se selecciona el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] → [V-Log].

Inicio de la página