- Arriba
- Conexión de red
- Función de streaming

# Función de streaming

Puede ejecutar el streaming de audio y vídeo filmado actualmente con la cámara a través de la red (LAN por cable, LAN inalámbrica y tethering USB).

El streaming puede realizarse usando la cámara, un software de aplicación de un dispositivo conectado a través de una red o un servidor capaz de recibir vídeo de streaming enviado desde la cámara.

Hay dos formas de iniciar el streaming: streaming desde un software de aplicación y desde la cámara. Esta sección describe el método de conexión de la red de la cámara para cada método.

NOTA

- La función de streaming no puede usarse de forma simultánea con la función de grabación de los datos proxy.

- El streaming se detiene al realizar estas operaciones, como visualizar la pantalla de miniaturas o reproducir clips en la cámara.

- El streaming puede detenerse cuando se configura la fecha/hora durante el streaming.

- Si hay una configuración que desactive VFR y otras funciones de streaming en el archivo de escena, el streaming se finalizará debido al cambio del archivo de escena.

- Actúe con precaución porque las imágenes en streaming podrían transmitirse de forma accidental según el entorno del sistema de transmisión y la configuración del servicio y del sistema usados.

Configuración básica de la cámara
Configuración para cada protocolo e inicio del streaming
Gestión de la información de configuración
Introducción de los ajustes usando la herramienta de configuración
Inicio de la página