- Arriba
- Filmación
- Función de grabación especial
- Grabación de los datos proxy

# Grabación de los datos proxy

La grabación P2 de esta cámara puede grabar de forma simultánea el formato AVC-G6 distinto de la grabación del material principal como datos proxy.

- La resolución de los datos proxy es la misma que la de la grabación del material principal.

- El formato de archivo es el formato MOV que también es apropiado para una edición no lineal. Para obtener más información sobre el formato, consulte “Especificaciones”.

- Cuando se configura como [V-Log] para la grabación del material principal, la imagen que se va a grabar como datos proxy se puede configurar como [V-Log] o [V-709].

  Además, cuando se configura como [HDR] para la grabación del material principal, la imagen que se va a grabar como datos proxy se puede configurar como [SDR] o [HDR].

Seleccione el menú [GRABACIÓN] → [CONFIGURACIÓN PROXY] → [GRABACIÓN PROXY] → [ON].

[PXY] aparece junto al formato de grabación en la pantalla de la imagen de la cámara. Esto indica que se ha configurado la grabación de los datos proxy.

Pulse el botón REC.

Los datos proxy se graban de forma simultánea con el material principal.

- Los datos proxy se graban en la tarjeta de memoria de la misma ranura para tarjeta que la de la grabación del material principal. La grabación solo de los datos proxy no es posible.

- Los datos proxy se graban como un archivo de audio de imagen y un archivo de metadatos en tiempo real.

  - Archivo de audio de imagen: XXXXXXXX.MOV

  - Archivo de metadatos en tiempo real: XXXXXXXX.BIN

    El código de tiempo y la información de bits de usuario se graban para cada fotograma.

- [P] aparece en la pantalla de imágenes en miniatura en el clip que tiene grabado datos proxy.

  Además, la información de grabación de los datos proxy se puede confirmar en la pantalla de visualización de información sobre el clip.

  Para obtener más información, consulte “Confirmación de la información detallada de los datos proxy”.

- Los datos proxy grabados no se pueden reproducir en la cámara. Se pueden reproducir con P2 Viewer Plus.

  Para obtener más información sobre P2 Viewer Plus, consulte la página web siguiente.

  https://pro-av.panasonic.net/

NOTA

- Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura con un valor distinto de [P2], los datos proxy no se pueden grabar.

- Cuando [FORMATO GRAB.] se configura como AVC-G12, los datos proxy no se pueden grabar.

- Para obtener más información sobre las restricciones de grabación durante la grabación proxy, consulte “La función de grabación que no se puede usar simultáneamente”. Además, la función de grabación de los datos proxy no puede usarse de forma simultánea con la función de streaming (Función de streaming).

- El clip con datos proxy grabados en gamma del registro híbrido no se puede reproducir con P2 Viewer Plus para Windows. Reproduzca con Windows Media Player equipado con Windows, o VLC Media Player Ver.2.0 o posterior.

- La restauración de los datos proxy no es posible. Cuando se restaura un clip con los datos proxy, solo se restaura el material principal y los datos proxy se eliminan.

## Confirmación de la información detallada de los datos proxy

La información detallada de los datos proxy para el clip grabado se puede confirmar con el menú [MINIATURAS] → [CLIP] → [INFORMACIÓN] en la pantalla de imágenes en miniatura.

Para obtener información sobre esta operación, consulte “Visualización de la información del clip”.

#### Información detallada sobre los datos proxy

[FORMATO] | Visualiza el formato de archivo de los datos de grabación.
[CÓDEC DE VÍDEO] | Visualiza la información de códec de vídeo de los datos de grabación.
[FRAME RATE VÍDEO] | Visualiza la información de velocidad de fotogramas de vídeo de los datos de grabación.
[BIT RATE VÍDEO] | Visualiza la información de velocidad de bits de vídeo de los datos de grabación.
[RESOLUCIÓN VÍDEO] | Visualiza la resolución de vídeo de los datos de grabación.
[RELACIÓN ASPECTO] | Visualiza la relación de aspecto de los datos de grabación.
[TC SUPER] | Permite seleccionar si se visualizará TC (código de tiempo) superpuesto en el vídeo de grabación.
[CÓDEC DE AUDIO] | Visualiza la información de códec de audio de los datos de grabación.
[BIT RATE AUDIO] | Visualiza la información de velocidad de bits de audio de los datos de grabación.
[VEL. MUEST. AUDIO] | Visualiza la información de velocidad de muestreo de audio de los datos de grabación.
[N.º CANAL AUDIO] | Visualiza el número de canales de audio de los datos de grabación.

Inicio de la página