- Arriba
- Funcionamiento
- Manipulación de datos de ajustes
- Archivo de configuración

# Archivo de configuración

El menú que se puede especificar puede guardarse en la memoria de la cámara o en la tarjeta de memoria, o cargarse en la cámara desde la tarjeta de memoria.

La ranura para tarjeta en la que se va a cargar y guardar puede configurarse en el menú [OTROS] → [FICHERO] → [RANURA PARA CARGAR/GUARDAR].

## Cómo guardar el archivo de configuración

El archivo de configuración puede sobrescribir un archivo de la memoria de la cámara o la tarjeta de memoria, o guardarse como un archivo nuevo.

### Cómo guardar el archivo de configuración como un archivo nuevo en la tarjeta de memoria

Los valores de configuración actuales de la cámara se guardan como un archivo nuevo en la tarjeta de memoria especificando el nombre de archivo.

Seleccione el menú [OTROS] → [FICHERO] → [ARCHIVO CONFIG. (TARJ. SD)] → [GUARDAR COMO].

Aparecen la pantalla de entrada de nombre de archivo y el teclado.

Introduzca el texto con el teclado.

Seleccione [Entrar].

Aparece una pantalla de confirmación.

Seleccione [SET].

El archivo se guarda.

- Podría aparecer un mensaje de error. Para obtener más información sobre el mensaje de error, consulte “Casos indicados mediante mensajes de error”.

### Cómo guardar el archivo de configuración sobrescribiendo un archivo de la tarjeta de memoria

Sobrescribe el archivo seleccionado en la lista de archivos de configuración guardados en la tarjeta de memoria con los valores de configuración actuales de la cámara.

Seleccione el menú [OTROS] → [FICHERO] → [ARCHIVO CONFIG. (TARJ. SD)] → [GUARDAR].

Se muestra la lista de archivos de configuración guardados en la tarjeta de memoria.

Seleccione el archivo que se va a sobreescribir de la lista de archivos de configuración.

Aparecen la pantalla de entrada de nombre de archivo y el teclado. No lo cambie al sobrescribir.

Seleccione [Entrar].

Aparece una pantalla de confirmación.

Seleccione [SET].

El archivo se guarda.

### Cómo guardar el archivo de configuración en la memoria de la cámara

Guarda el valor de configuración actual de la cámara en la memoria de la cámara.

Seleccione el menú [OTROS] → [FICHERO] → [ARCHIVO CONFIG. (MEMORIA)] → [GUARDAR].

## Carga del archivo de configuración

### Carga del archivo de configuración desde la tarjeta de memoria

Carga un archivo de configuración guardado en la tarjeta de memoria.

Seleccione el menú [OTROS] → [FICHERO] → [ARCHIVO CONFIG. (TARJ. SD)] → [CARGAR].

Se muestra una lista de archivos de configuración guardados en la carpeta especificada en la tarjeta de memoria.

Seleccione el nombre de archivo que se va a cargar.

Seleccione [SET].

Se inicia la carga del archivo. La cámara se reinicia después de la carga.

- Podría aparecer un mensaje de error. Para obtener más información sobre el mensaje de error, consulte “Casos indicados mediante mensajes de error”.

- Si el archivo se ha guardado con una cámara con una versión de firmware diferente no podrá cargarse.

### Carga de archivos de configuración desde la tarjeta de memoria

Carga el archivo de configuración guardado en la memoria de la cámara.

Seleccione el menú [OTROS] → [FICHERO] → [ARCHIVO CONFIG. (MEMORIA)] → [CARGAR].

Se inicia la carga del archivo. La cámara se reinicia después de la carga.

Inicio de la página