- Arriba
- Funcionamiento
- Ajustes del menú
- Menú [OTROS]

# Menú [OTROS]

Configura los ajustes para escribir/cargar/inicializar los archivos del usuario en la memoria interna, y otros ajustes de la cámara.

## [FICHERO]

Guarda y carga los datos de configuración.

Para guardar y cargar el destino, consulte “Elementos de destino para el archivo de escena/archivo de configuración/inicialización”.

Para obtener más información sobre cómo guardar y cargar, consulte “Manipulación de datos de ajustes”.

### [ARCHIVO ESCENA (TARJ. SD)]

Carga o guarda los archivos de escena en una tarjeta de memoria.

[CARGAR] | Selecciona y carga el archivo de escena guardado en la tarjeta de memoria en la cámara. Puede seleccionar si se cargan todos los archivos de escena ([F1:] a [F6:]), o se cargan uno a uno.
[GUARDAR] | Los valores de configuración del archivo de escena actual ([F1:]a [F6:]) se sobrescriben en el archivo seleccionado de la lista de archivos de escena guardados en la tarjeta de memoria.
[GUARDAR COMO] | Los valores de configuración del archivo de escena actual ([F1:] a [F6:]) se guardan en la tarjeta de memoria como un archivo de escena nuevo introduciendo el nombre del archivo.

### [ARCHIVO CONFIG. (TARJ. SD)]

Carga o guarda los archivos de configuración en una tarjeta de memoria.

[CARGAR] | Selecciona el archivo de configuración guardado en la tarjeta de memoria y lo carga en la cámara.
[GUARDAR] | Sobrescribe el archivo seleccionado en la lista de archivos de configuración guardados en la tarjeta de memoria con los valores de configuración actuales de la cámara.
[GUARDAR COMO] | Introduzca un nombre de archivo para guardar los valores de configuración actuales en la cámara como un archivo de configuración nuevo en la tarjeta de memoria.

### [ARCHIVO CONFIG. (MEMORIA)]

Carga/guarda/inicializa los archivos de configuración en la memoria interna de la cámara.

[CARGAR] | Carga los datos de configuración guardados en la memoria.
[GUARDAR] | Guarda los datos de configuración en la memoria.
[INICIALIZAR] | Restaura los ajustes predeterminados de fábrica a partir de los ajustes actuales para los menús en los datos de configuración.

### [RANURA PARA CARGAR/GUARDAR]

Define la ranura para tarjeta en la que se cargará y guardará el archivo de escena, el archivo de configuración y el archivo de ajuste de streaming.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [RANURA1], [RANURA2]

(Configuración de fábrica: [RANURA1])

## [BARRAS COLORES]

### [TIPO BARRAS COLORES]

Establece la franja cromática que se utilizará.

[SMPTE] | Usa las franjas cromáticas del estándar SMPTE.
[LLENO] | Usa las franjas cromáticas completas.

(Configuración de fábrica: [SMPTE])

NOTA

- Puede aparecer una mancha según la resolución de salida.

### [TONO DE PRUEBA]

Establece si la señal de prueba de audio (señal de tono con nivel de especificación 1 kHz) se emitirá cuando el vídeo se cambie a la franja cromática.

El nivel estándar varía según la configuración del menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [RANGO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

## [LED]

### [LED TALLY]

Establece si la luz indicadora se encenderá.

[FRONTAL] | La luz indicadora delantera se encenderá.
[TRASERA] | La luz indicadora trasera se encenderá.
[AMBOS] | Las luces indicadoras delantera y trasera se encenderán.
[OFF] | La luz indicadora no se encenderá.

(Configuración de fábrica: [AMBOS])

### [GRAB TALLY]

Establece si la luz indicadora se encenderá o no al grabar con la cámara.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

### [LED ACCESO]

Establece si la lámpara de acceso a la tarjeta se encenderá.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [ON])

## [RELOJ]

### [AJUSTE RELOJ]

Establece el calendario (fecha del reloj integrado) y la hora.

Año | [2018]…[2037]
Mes | [JAN]…[DEC] ([1]…[12])
Día | [1]…[31] ([28], [29], [30])
Hora | [0]…[23]
Minuto | [0]…[59]

### [ZONA HORARIA]

Establece la zona horaria. Cambiará a la hora con la diferencia horaria añadida cuando se cambia el ajuste de zona horaria.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−12:00]…[+12:30] (incrementos de 30 minutos), [+12:45], [+13:00]

(Configuración de fábrica: [+0:00])

### [FORM. FECHA]

Establece el orden de visualización del año, mes y fecha del calendario (fecha del reloj integrado). Se refleja en la visualización de la fecha de la información del clip.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [A-M-D], [M-D-A], [D-M-A]

(Configuración de fábrica: [A-M-D] (cuando [AREA SETTINGS] se configura como [AREA 1] o [AREA 2]), [M-D-A] (cuando [AREA SETTINGS] se configura como [AREA 3]), [D-M-A] (cuando [AREA SETTINGS] se configura como [AREA 4]))

## [DISPOSITIVO USB]

### [MODO LECT. TARJ.]

Cambia la cámara al modo de lector de tarjeta. Se pueden conectar un ordenador u otro dispositivo a través de USB para usarse como lector de tarjeta de la tarjeta de memoria.

El monitor LCD se apaga entre cinco y diez segundos al usar la batería.

La pantalla volverá a la pantalla de modo del lector de tarjeta cuando se pulse el botón <>, el botón <>, el botón <> o el botón </>, o el multidial se gire hacia arriba o abajo.

El modo de lector de tarjeta finaliza y la pantalla mostrará la pantalla de imagen de la cámara cuando se pulse el botón <SET> o el multidial.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

### [MODO SERVICIO]

Cambia la cámara al modo de servicio.

También puede comprobar la información del software (licencias) en un ordenador y otro equipo. Confirme “LICENSE.TXT” en la unidad externa detectada por el ordenador.

El monitor LCD se apaga entre cinco y diez segundos al usar la batería.

La pantalla volverá a la pantalla del modo de servicio cuando se pulse el botón <>, el botón <>, el botón <> o el botón </>, o cuando el multidial se gire hacia arriba o abajo.

El modo de servicio finaliza y la pantalla mostrará la pantalla de imagen de la cámara cuando se pulse el botón <SET> o el multidial.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

## [INFORMACIÓN]

Muestra la información de la cámara.

### [VERSIÓN]

Muestra la información de la cámara.

[MODELO] | Muestra el nombre del producto de la cámara.
[Nº SERIE] | Muestra el número de serie de la cámara.
[ID DE RED(DIRECC MAC)] | Muestra la dirección MAC del terminal <LAN> en la cámara.
[VERSIÓN] | Muestra la versión de firmware de la cámara.

### [TIEMPO OPERACIÓN]

[OPERACIÓN TOTAL] | Muestra la el tiempo de funcionamiento total.

### [ACTUALIZAR]

Actualiza el firmware.

Inserte la tarjeta de memoria donde se guarda el archivo de actualización en la ranura para tarjeta 1.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

## [LANGUAGE]

Establece el idioma de visualización.

No se muestra cuando está configurado el menú [OPCIÓN] → [AREA SETTINGS] → [AREA 2].

- Cuando [AREA SETTINGS] se configura en [AREA 1]

  [] | Japonés
  [English] | Inglés

(Configuración de fábrica: [])

- Cuando para [AREA SETTINGS] se selecciona [AREA 3]/[AREA 4]

  [English] | Inglés
  [Español] | Español
  [Français] | Francés

(Configuración de fábrica: [English])

## [INICIALIZAR MENÚ]

Restablece el valor del menú a la configuración de fábrica. La cámara se reinicia después de ejecutarse.

Los elementos que se pueden seleccionar son los siguientes.

- [SÍ], [NO]

Inicio de la página