- Arriba
- Funcionamiento
- Ajustes del menú
- Menú [FICHERO ESCENA]

# Menú [FICHERO ESCENA]

Configura el ajuste de calidad de imagen detallada de la videocámara.

Este menú no puede configurarse cuando se visualiza la pantalla de miniaturas.

Para los ajustes predeterminados de fábrica, consulte “Valor de la configuración de fábrica del archivo de escena”.

## [SEL. ARCHIVO]

Selecciona el archivo de escena (del 1 al 6).

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [F1:], [F2:FLUO.], [F3:SPARK], [F4:B.STR], [F5:CINE], [F6:HLG]

## [EDITAR NOMBRE]

Edita el nombre del archivo de escena seleccionado en el menú de archivos de escena. (Máximo de ocho caracteres)

## [CARGAR/GUARDAR/INICIALIZAR]

Carga/guarda/inicializa los valores de ajuste del archivo de escena asignados al número de archivo de escena actual (uno entre el 1 y el 6).

[CARGAR] | Selecciona y carga un archivo de escena guardado en la memoria interna de la cámara.
[GUARDAR] | Guarda el valor de ajuste actual como un archivo de escena en la memoria interna de la cámara especificando el título y el número de archivo.
[INICIALIZAR] | Inicializa los archivos de escena seleccionados (del 1 al 6) con los ajustes predeterminados de fábrica.

## [VEL. CUADRO VAR.]

Establece el permiso/prohibición de la velocidad de fotogramas variable (VFR).

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

## [VEL. CUADRO]

Cambia el intervalo de disparo y el tiempo de exposición cuando [VEL. CUADRO VAR.] se encuentra ajustado en [ON].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- Cuando se configura el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [59.94Hz]

  - [60fps], [54fps], [48fps], [44fps], [40fps], [36fps], [34fps], [32fps], [30fps], [28fps], [27fps], [26fps], [25fps], [24fps], [22fps], [21fps], [20fps], [18fps], [15fps], [12fps], [9fps], [6fps], [4fps], [2fps], [1fps]

- Cuando se configura el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [50.00Hz]

  - [50fps], [48fps], [45fps], [42fps], [37fps], [34fps], [32fps], [30fps], [28fps], [27fps], [26fps], [25fps], [24fps], [23fps], [22fps], [21fps], [20fps], [18fps], [15fps], [12fps], [9fps], [6fps], [4fps], [2fps], [1fps]

## [TIPO ESCANEO SINCR.]

Cambia los ajustes de visualización de la exploración sincronizada.

[seg] | Se visualiza en tiempo.
[grad] | Se visualiza en el ángulo de apertura del obturador.

## [ESCANEO SINCR.]

Muestra la velocidad del obturador de exploración sincronizada que se utiliza al filmar vídeo para la televisión, etc.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- Cuando [TIPO ESCANEO SINCR.] se configura [seg] y está configurado el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [59.94Hz]

  - Modo 59,94i/59,94p: [1/60.0] … [1/7200]

  - Modo 29,97p: [1/30.0]…[1/7200]

  - Modo 23,98p: [1/24.0]…[1/7200]

- Cuando [TIPO ESCANEO SINCR.] se configura [seg] y está configurado el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [50.00Hz]

  - Modo 50i/50p: [1/50.0]…[1/7200]

  - Modo 25p: [1/25.0]…[1/7200]

- Cuando [TIPO ESCANEO SINCR.] se configura en [grad]

  - [3.0d]…[360.0d]

## [DETALLE MÁSTER]

Ajusta el nivel del efecto del detalle de la parte completa.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−31]…[31]

NOTA

- No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

## [UMBRAL DETALLE]

Ajusta el nivel de la señal (incluido el ruido) que no activa el efecto del detalle.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0]…[60]

NOTA

- No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

## [AJUSTE DETALLE]

No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

### [DETALLE]

Ajusta la función de detalle en [ON]/[OFF].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

### [NIVEL DETALLE VERT.]

Ajusta la intensidad del nivel de detalle en dirección vertical.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−7]…[7]

### [FREC. DETALLE]

Establece el grueso del detalle.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−7]…[7]

### [DEPEND. NIVEL]

Cuando se resalta el detalle de la señal de luminosidad, los detalles de las partes más oscuras se comprimen.

Los detalles de las zonas brillantes se comprimen más cuando el valor establecido para [DEPEND. NIVEL] es más grande.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−7]…[7]

### [NIVEL APERTURA KNEE]

Establece el nivel de detalle de zonas de alta luminosidad (zonas con altos brillos).

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0]…[5]

### [GANANCIA DETALLE(+)]

Ajusta el nivel de detalle de la dirección positiva (para aumentar el brillo).

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−31]…[31]

### [GANANCIA DETALLE(−)]

Ajusta el nivel de detalle de la dirección negativa (para disminuir el brillo).

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−31]…[31]

## [DET. TONO PIEL A]

Selecciona la tabla de tono de la piel que mostrará el detalle del tono de la piel.

Cree la tabla del tono de la piel con [DETECTAR TABLA]. Puede filmar tonos de piel más lisos si visualiza el detalle del tono de la piel.

Solo puede usar [DET. TONO PIEL A] o usar una combinación de [DET. TONO PIEL A] y [DET. TONO PIEL B] o una combinación de [DET. TONO PIEL A] y [DET. TONO PIEL C].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

NOTA

- El ajuste se fija en [OFF] cuando el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] se configura como [V-Log].

## [DET. TONO PIEL B]

Selecciona la tabla de tono de la piel que mostrará el detalle del tono de la piel.

Cree la tabla del tono de la piel con [DETECTAR TABLA]. Puede filmar tonos de piel más lisos si visualiza el detalle del tono de la piel.

Solo puede usar [DET. TONO PIEL B] o usar una combinación de [DET. TONO PIEL B] y [DET. TONO PIEL A] o una combinación de [DET. TONO PIEL B] y [DET. TONO PIEL C].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

NOTA

- El ajuste se fija en [OFF] cuando el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] se configura como [V-Log].

## [DET. TONO PIEL C]

Selecciona la tabla de tono de la piel que mostrará el detalle del tono de la piel.

Cree la tabla del tono de la piel con [DETECTAR TABLA]. Puede filmar tonos de piel más lisos si visualiza el detalle del tono de la piel.

Solo puede usar [DET. TONO PIEL C] o usar una combinación de [DET. TONO PIEL C] y [DET. TONO PIEL A] o una combinación de [DET. TONO PIEL C] y [DET. TONO PIEL B].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

NOTA

- El ajuste se fija en [OFF] cuando el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] se configura como [V-Log].

## [TONO PIEL ZEBRA]

Establezca para visualizar un patrón de cebra en la zona del tono de la piel visualizado en la pantalla del visor.

El patrón de cebra se visualiza cuando este elemento se establece en [ON] y [DET. TONO PIEL A]/[DET. TONO PIEL B]/[DET. TONO PIEL C] está activado.

El patrón de cebra muestra la zona seleccionada en [AJ. DET. TONO PIEL].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

NOTA

- El ajuste se fija en [OFF] cuando el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] se configura como [V-Log].

## [AJ. DET. TONO PIEL]

No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

### [DETECTAR TABLA]

Selecciona la tabla de tono de la piel del sujeto que muestra el detalle del tono de la piel.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [A], [B], [C]

### [EFECTO DET. PIEL]

Establece el nivel efectivo del detalle del tono de la piel.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0]…[31]

### [CENTRO I]

Establece la posición central del eje I superior (estableciendo la zona a la que se aplica el tono de la piel).

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0]…[255]

### [ANCHO I]

Establece el ancho de la zona que muestra el tono de la piel del eje I superior que se enfoca en [CENTRO I].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [1]…[3]

### [ANCHO Q]

Establece el ancho de la zona que muestra el tono de la piel del eje Q superior que se enfoca en [CENTRO I].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [1]…[3]

### [FASE Q]

Establece la fase de la zona a la que se aplica el tono de la piel respecto al eje Q.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−128]…[127]

## [AJ. CONTR. GANAN. RB]

### [PREAJ. AWB GANAN. R]

Establece la ganancia Rch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <PRST>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−200]…[200]

### [PREAJ. AWB GANAN. B]

Establece la ganancia Bch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <PRST>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−200]…[200]

### [GANAN. R AWB A]

Establece la ganancia Rch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <A>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−200]…[200]

### [GANAN. B AWB A]

Establece la ganancia Bch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <A>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−200]…[200]

### [GANAN. R AWB B]

Establece la ganancia Rch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <B>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−200]…[200]

### [GANAN. B AWB B]

Establece la ganancia Bch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <B>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−200]…[200]

### [COMPEN. GANAN. AWB A]

Establece la ganancia Rch y la ganancia Bch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <A> y se lleva a cabo el balance de blancos automático.

[ON] | Mantiene los valores establecidos en [GANAN. R AWB A] y [GANAN. B AWB A].
[OFF] | Establece el valor de la ganancia de Rch y de la ganancia de Bch en [0].

### [COMPEN. GANAN. AWB B]

Establece la ganancia Rch y la ganancia Bch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <B> y se lleva a cabo el balance de blancos automático.

[ON] | Mantiene los valores establecidos en [GANAN. R AWB B] y [GANAN. B AWB B].
[OFF] | Establece el valor de la ganancia de Rch y de la ganancia de Bch en [0].

## [AJ. TEMP. COLOR Ach]

### [TEMP. COLOR]

Muestra la temperatura del color cuando el interruptor <WHITE BAL> se encuentra en la posición <A> y se está aplicando el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido.

Además, con el balance de blancos automático, la temperatura del color puede cambiarse mediante el cambio del balance de salida de Rch y Bch.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [2000K]…[15000K]

### [GANANCIA R]

Muestra la salida de Rch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <A> y se está aplicando el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido.

Con el balance de blancos automático, el color también puede cambiarse en el eje Rch mediante el cambio de la salida de Rch.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−400]…[400]

### [GANANCIA B]

Muestra la salida de Bch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <A> y se está aplicando el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido.

Con el balance de blancos automático, el color también puede cambiarse en el eje Bch mediante el cambio de la salida de Bch.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−400]…[400]

### [EJE G]

Muestra la salida del eje G cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <A> y se está aplicando el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido.

Con el balance de blancos automático, el color también puede cambiarse en el eje G mediante el cambio de la salida de Rch y Bch.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−400]…[400]

## [AJ. TEMP. COLOR Bch]

### [TEMP. COLOR]

Muestra la temperatura del color cuando el interruptor <WHITE BAL> se encuentra en la posición <B> y se está aplicando el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido.

Además, con el balance de blancos automático, la temperatura del color puede cambiarse mediante el cambio del balance de salida de Rch y Bch.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [2000K]…[15000K]

### [GANANCIA R]

Muestra la salida de Rch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <B> y se está aplicando el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido.

Con el balance de blancos automático, el color también puede cambiarse en el eje Rch mediante el cambio de la salida de Rch.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−400]…[400]

### [GANANCIA B]

Muestra la salida de Bch cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <B> y se está aplicando el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido.

Con el balance de blancos automático, el color también puede cambiarse en el eje Bch mediante el cambio de la salida de Bch.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−400]…[400]

### [EJE G]

Muestra la salida del eje G cuando el interruptor <WHITE BAL> está en la posición <B> y se está aplicando el balance de blancos automático o cuando se encuentra preestablecido.

Con el balance de blancos automático, el color también puede cambiarse en el eje G mediante el cambio de la salida de Rch y Bch.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−400]…[400]

## [NIVEL CROMA]

Establece el nivel cromático de las señales PR y PB.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−99%]…[99%], [OFF]

NOTA

- No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

## [FASE CROMA]

Ajusta con precisión la fase cromática de las señales PR y PB.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−31]…[31]

NOTA

- No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

## [MATRIZ COLOR]

No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

### [TIPO MATRIZ]

Selecciona la tabla de matrices para mostrar el color de la filmación.

[NORMAL1] | Muestra el color adecuado para filmar en exteriores o bajo una lámpara halógena.
[NORMAL2] | Muestra un color más intenso que [NORMAL1].
[FLUOR.] | Muestra el color adecuado para filmar en interiores bajo luz fluorescente.
[CINEMATOGRÁFICO] | Muestra el color adecuado para filmar vídeo de calidad cinematográfica.

### [MATRIZ ADAPTATIVA]

Permite activar/desactivar la función para controlar la matriz lineal conforme a las condiciones de filmación.

Si [MATRIZ ADAPTATIVA] se ha asignado al botón USER, al pulsarse el botón USER se cambia entre [ON]/[OFF].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

## [AJUSTE MATRIZ]

No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

### [R-G]

Ajusta el matriz lineal. (Rojo - Verde)

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [R-B]

Ajusta el matriz lineal. (Rojo - Azul)

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [G-R]

Ajusta el matriz lineal. (Verde - Rojo)

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [G-B]

Ajusta el matriz lineal. (Verde - Azul)

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [B-R]

Ajusta el matriz lineal. (Azul - Rojo)

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [B-G]

Ajusta el matriz lineal. (Azul - Verde)

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

## [CORREC COLOR]

No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

### [R] ([SAT])

Corrige la saturación de color rojo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [R] ([FASE])

Corrige el matiz rojo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [R-R-Mg] ([SAT])

Corrige la saturación de color entre el rojo y los “colores entre rojo y magenta”.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [R-R-Mg] ([FASE])

Corrige el matiz entre el rojo y los “colores entre rojo y magenta”.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [R-Mg] ([SAT])

Corrige la saturación de color entre rojo y magenta.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [R-Mg] ([FASE])

Corrige el matiz entre rojo y magenta.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Mg] ([SAT])

Corrige la saturación de color magenta.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Mg] ([FASE])

Corrige el matiz magenta.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Mg-B] ([SAT])

Corrige la saturación de color entre magenta y azul.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Mg-B] ([FASE])

Corrige el matiz entre magenta y azul.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [B] ([SAT])

Corrige la saturación de color azul.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [B] ([FASE])

Corrige el matiz azul.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [B-Cy] ([SAT])

Corrige la saturación de color entre azul y cian.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [B-Cy] ([FASE])

Corrige el matiz entre azul y cian.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Cy] ([SAT])

Corrige la saturación de color cian.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Cy] ([FASE])

Corrige el matiz cian.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Cy-G] ([SAT])

Corrige la saturación de color entre cian y verde.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Cy-G] ([FASE])

Corrige el matiz entre cian y verde.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [G] ([SAT])

Corrige la saturación de color verde.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [G] ([FASE])

Corrige el matiz verde.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [G-Yl] ([SAT])

Corrige la saturación de color entre el verde y el amarillo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [G-Yl] ([FASE])

Corrige el matiz entre el verde y el amarillo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [G-Yl-Yl] ([SAT])

Corrige la saturación de color entre los “colores entre verde y amarillo” y amarillo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [G-Yl-Yl] ([FASE])

Corrige el matiz entre los “colores entre verde y amarillo” y amarillo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Yl] ([SAT])

Corrige la saturación de color amarillo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Yl] ([FASE])

Corrige el matiz amarillo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Yl-Yl-R] ([SAT])

Corrige la saturación de color entre el amarillo y los “colores entre amarillo y rojo”.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Yl-Yl-R] ([FASE])

Corrige el matiz entre el amarillo y los “colores entre amarillo y rojo”.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Yl-R] ([SAT])

Corrige la saturación de color entre amarillo y rojo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Yl-R] ([FASE])

Corrige el matiz entre amarillo y rojo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Yl-R-R] ([SAT])

Corrige la saturación de color entre los “colores entre amarillo y rojo” y rojo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

### [Yl-R-R] ([FASE])

Corrige el matiz entre los “colores entre amarillo y rojo” y rojo.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−63]…[63]

## [PEDESTAL MÁSTER]

Establece el pedestal maestro.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−200]…[200]

NOTA

- No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

## [AJ. CONTROL NEGRO RGB]

No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

### [PED ROJO]

Establece el nivel pedestal Rch.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−100]…[100]

### [PED VERDE]

Establece el nivel pedestal Gch.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−100]…[100]

### [PED AZUL]

Establece el nivel pedestal Bch.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−100]…[100]

### [COMPENS. PEDESTAL]

Establece los niveles pedestales de Rch, Gch y Bch una vez que se ajusta el balance de negros automático.

[ON] | Mantiene cada uno de los valores establecidos en [PED ROJO], [PED VERDE] y [PED AZUL].
[OFF] | Establece el nivel pedestal de Rch, Gch y Bch en [0].

## [SEL. MODO GAMMA]

Selecciona el modo gamma.

[HD] | Ajusta las características de gamma para HD (High Definition).
[SD] | Aumenta la ganancia en las zonas más oscuras más que el valor gamma HD.
[ESTILO CINE1] | Establece las características que reproducen más zonas destacadas en comparación con el valor gamma HD.
[ESTILO CINE2] | Establece las características que reproducen más zonas destacadas en comparación con el valor [ESTILO CINE1].
[ESTILO CINE3] | Establece las características que reproducen más zonas destacadas en comparación con el valor [ESTILO CINE2].
[CINEMATOGRÁFICO] | Establece la característica gamma cinematográfico para películas.
[ESTILO VÍDEO] | Establece la característica gamma cinematográfico para vídeo.
[HLG] | Establece la características gamma de registro híbrido (HLG).

NOTA

- No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

## [AJUSTE GAMA]

No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

### [GAMMA MASTER]

Establece el valor gamma maestro en 0,01 incrementos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0.30]…[0.75]

### [NIVEL DIN. CINEMAT.]

Cuando se selecciona [CINEMATOGRÁFICO] en el [SEL. MODO GAMMA], se establece el rango dinámico.

No se cambia ningún ajuste si se selecciona un elemento que no sea [CINEMATOGRÁFICO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [200%] … [600%] (incremento del 100%)

### [NIV. AMPL. NEGRO CINEMAT.]

Cuando se selecciona [CINEMATOGRÁFICO] en [SEL. MODO GAMMA], se ajustan los tramos negros.

No se cambia ningún ajuste si se selecciona un elemento que no sea [CINEMATOGRÁFICO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0%]…[30%]

### [PENDIENTE KNEE ESTILO VÍDEO]

Cuando se selecciona [ESTILO VÍDEO] en [SEL. MODO GAMMA], se ajusta la pendiente de articulación.

No se cambia ningún ajuste si se selecciona un elemento que no sea [ESTILO VÍDEO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [150%] … [500%] (incremento del 50%)

### [PUNTO KNEE ESTILO VÍDEO]

Cuando se selecciona [ESTILO VÍDEO] en [SEL. MODO GAMMA], se ajusta el punto de articulación.

No se cambia ningún ajuste si se selecciona un elemento que no sea [ESTILO VÍDEO].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [30%]…[107%]

### [BLACK GAMMA]

Establece las curvas de gamma de las zonas oscuras.

[−8]…[−1] | Comprime la zona oscura.
[0] | Estado estándar
[1]…[8] | Amplía las zonas oscuras.

### [RANGO B.GAMMA]

Establece el nivel máximo de compresión/extensión.

[1] | Alrededor del 20%
[2] | Alrededor del 30%
[3] | Alrededor del 40%

## [AJUSTE KNEE]

No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

### [MODO KNEE]

Establece el modo de funcionamiento de articulación.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [AUTO], [MANUAL], [OFF]

### [RESP. AUTO KNEE]

Establece la velocidad de respuesta de la articulación automática. Cuanto más pequeño es el valor del ajuste, más rápida es la velocidad de respuesta.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [1]…[8]

### [PUNTO KNEE]

Establece la posición del punto de articulación en 0,5% incrementos.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [70.0%]…[107.0%]

### [PENDIENTE KNEE]

Establece la inclinación de la articulación.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0]…[99]

### [ACTIVAR KNEE HLG]

Activa/desactiva el funcionamiento de la articulación para HLG.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

### [PUNTO KNEE HLG]

Establece la posición del punto de articulación para HLG.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [55]…[100]

### [PENDIENTE KNEE HLG]

Establece la inclinación de la articulación para HLG.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0]…[100]

## [AJ. CLIP BLANCO]

No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

### [RECORTE W.CLIP]

Alterna la función de clip en blanco entre [ON]/[OFF]. El valor de ajuste de [NIVEL CLIP BLANCO] se activa cuando la función está en [ON].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

### [NIVEL CLIP BLANCO]

Establece el nivel del clip en blanco.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [90%]…[109%]

## [DRS]

Activa/desactiva la función de ampliación del rango dinámico.

Si se asignan funciones a los botones USER, se puede cambiar entre [ON]/[OFF] con las operaciones de los botones USER.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

NOTA

- El ajuste se fija en [OFF] cuando el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] se configura como [V-Log].

## [PROF. EFECTO DRS]

Establece el nivel de compresión de las zonas con luminosidad alta de la función de ampliación del rango dinámico.

Mediante la compresión de los niveles de señal de vídeo de las zonas de luminancia alta que aparecen apagadas durante la filmación normal, se puede ampliar el rango dinámico.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [1]…[3]

NOTA

- No puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

## [DNR]

Cambia el ajuste de reducción del ruido y ajusta el efecto de reducción del ruido.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [OFF], [1], [2]

## [NIVEL AUTO IRIS]

Activa/desactiva la función de nivel de iris automático.

Si se asignan funciones a los botones USER, se puede cambiar entre [ON]/[OFF] con las operaciones de los botones USER.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

## [EFECTO NIVEL AUTOIRIS]

Ajusta el brillo en el modo de iris automático.

Aumente el valor para aumentar el brillo y reduzca el valor para oscurecer la convergencia del iris automático.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−50]…[50]

Inicio de la página