- Arriba
- Preparación
- Configuración de los datos de tiempo
- Ajustar el código de tiempo

# Ajustar el código de tiempo

Seleccione el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA] → [59.94Hz]/[50.00Hz].

Desde el menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO]/[FORMATO GRAB.], seleccione el formato de grabación.

Seleccione el menú [GRABACIÓN] → [TC/UB] → [DF/NDF] → [DF]/[NDF].

[DF]: avanza el código de tiempo en modo de reducción de fotogramas.

[NDF]: avanza el código de tiempo en modo sin reducción de fotogramas.

Seleccione el menú [GRABACIÓN] → [TC/UB] → [PREAJ. TC].

Aparece la pantalla [PREAJ. TC].

Establezca el código de tiempo.

- Pulse el botón <RESET> para restablecer el código de tiempo en 0.

Confirme el valor de configuración del código de tiempo.

- El valor de configuración se confirma cuando se configuran los dos últimos dígitos.

#### Intervalo de configuración del código de tiempo

El intervalo del código de tiempo que puede configurarse depende del la frecuencia de fotogramas de grabación de [FORMATO GRAB.].

[FRECUENCIA] | Frecuencia de fotogramas de grabación de [FORMATO GRAB.] | Intervalo de código de tiempo que puede configurarse
--- | --- | ---
[59.94Hz] | 59,94p, 29,97p, 59,94i | 00:00:00:00 - 23:59:59:29
23,98p | 00:00:00:00 - 23:59:59:23
[50.00Hz] | 50,00p, 25,00p, 50,00i | 00:00:00:00 - 23:59:59:24

NOTA

- El cambio realizado no se refleja si la pantalla de configuración del código de tiempo se cierra sin confirmar el valor configurado.

- Ajuste el número de fotogramas con un valor múltiplo de cuatro cuando la frecuencia de fotogramas de grabación de [FORMATO GRAB.] se configure como 23,98p. El código de tiempo grabado cambiará con cualquier otro valor.

## Función del código de tiempo durante el cambio de batería

El funcionamiento del generador de códigos de tiempo continuará con el mecanismo de respaldo, de modo que seguirá funcionando incluso al sustituirse la batería.

El código de tiempo de free run podría cambiar cuando se modifique un ajuste del menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA], [FORMATO ARCHIVO] o [FORMATO GRAB.]. Vuelva a ajustar la alimentación en < > (Encendido), confirme el código de tiempo y vuelva a configurarlo si es necesario.

## Código de tiempo con grabación súper lenta/grabación con velocidad de fotogramas variable

El código de tiempo se fija en [REC RUN] cuando se activan la función de grabación con velocidad de fotogramas variable o la función de grabación súper lenta. El código de tiempo avanzará durante la grabación a una velocidad correspondiente a la relación de la frecuencia de fotogramas de grabación de [FORMATO GRAB.] y los valores configurados en el menú [FICHERO ESCENA] → [VEL. CUADRO].

Por ejemplo, el código de tiempo avanzará 60/24 fotogramas por segundo (dos segundos 12 fotogramas) cuando la frecuencia de fotogramas de grabación de [FORMATO GRAB.] se configure como 23,98p y el menú [FICHERO ESCENA] → [VEL. CUADRO] se configure como [60fps].

- La emisión del código de tiempo desde el terminal <TC IN/OUT> o el terminal <SDI OUT> avanza a una velocidad de 1x desde el inicio exacto de la grabación.

Inicio de la página