- Arriba
- Filmación
- Ajuste del balance de blancos y negros
- Ajuste del balance de blancos

# Ajuste del balance de blancos

El balance de blancos debe volver a ajustarse cuando cambien las condiciones de iluminación. Realice los pasos siguientes para ajustar el balance de blancos automáticamente.

#### Al guardar en <A> del interruptor <WHITE BAL>

Cambie al modo manual mediante el interruptor <AUTO/MANUAL>. (Filmación)

Ajuste el interruptor <GAIN>.

Por lo general, este valor se establece como [0dB] o [ISO 800]. Si está demasiado oscuro, ajuste la ganancia en un valor apropiado.

Establezca el interruptor <WHITE BAL> en <A>.

Cambie los ajustes del interruptor <ND FILTER> en función de las condiciones de iluminación.

Para ver ejemplos de ajuste del interruptor <ND FILTER>, consulte “Ajuste de brillo”.

Coloque el patrón blanco en un punto donde las condiciones de luz coinciden con aquellas de la fuente de luz para el sujeto y enfoque de cerca el patrón blanco de forma que el color blanco aparezca en la pantalla.

Ajuste la apertura del objetivo.

Ajuste el iris de modo que el brillo de Y GET sea de aprox. un 70%.

Pulse el botón <AWB>.

Se ajusta automáticamente el balance de blancos.

#### Patrón blanco

- Un objeto blanco (paño o muro) cerca del sujeto también puede servir para el patrón blanco.

- El tamaño requerido del patrón blanco es el siguiente.

  1/2 o más de la anchura de la pantalla

  1/2 o más de la altura de la pantalla

- Mantenga focos brillantes alejados de la pantalla.

- El patrón blanco debe estar colocado en el centro de la pantalla.

#### Los mensajes se muestran en el visor y en el monitor LCD

- Si la función de seguimiento automático del balance de blancos (ATW) está activada, no se podrá ajustar el balance de blancos.

Estado | Mensaje | Comentario
--- | --- | ---
Durante el ajuste | [AWB A ACTIVO] |
Ajuste completado | [AWB A OK 3200K] | El valor ajustado se almacena automáticamente en la memoria especificada (A o B).
Si la temperatura del color del sujeto es inferior de 2000 K o superior a 15000 K | [AWB INVAL. <TEMP COLOR BAJA>] [AWB INVAL. <TEMP COLOR ALTA>] | [AWB INVAL. <TEMP COLOR BAJA>] indica que la temperatura es inferior a la temperatura mostrada. [AWB INVAL. <TEMP COLOR ALTA>] indica que la temperatura es mayor que la temperatura del color mostrada.

#### Ajuste [AJ. TEMP. COLOR Ach]/[AJ. TEMP. COLOR Bch]

- El matiz del color se puede cambiar después de que el balance de blancos se haya ajustado automáticamente, después de ajustar cada elemento en el menú [FICHERO ESCENA] → [AJ. TEMP. COLOR Ach]/[AJ. TEMP. COLOR Bch].

- Ajustar [TEMP. COLOR], [GANANCIA R], [GANANCIA B] y [EJE G] cambia los otros tres valores.

- Al volver a realizar el balance de blancos automáticos, se restablecen los ajustes de [TEMP. COLOR], [GANANCIA R], [GANANCIA B] y [EJE G].

## Cuando no hay tiempo para ajustar el balance de blancos

Establezca el interruptor <WHITE BAL> en <PRST>.

- [3200K], [5600K] y los valores configurados en el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [BAL. BLANCO VAR.] alternan en orden cada vez que se pulsa el botón <AWB>.

Cuando [VAR.] está seleccionado, se puede establecer cualquier valor de balance de blancos comprendido entre [2000K] y [15000K] al girar el multidial.

- El valor mostrado como [VAR.] no se garantiza siempre. Utilícelo como valor de referencia.

## Cuando el balance de blancos no se ha ajustado automáticamente

Cuando el balance de blancos no se ha ajustado correctamente, se muestra un mensaje de error en la pantalla del visor y del monitor LCD.

Mensaje de error | Significado | Solución
--- | --- | ---
[AWB INVAL. <LUZ BAJA>] | La luz es insuficiente. | Aumente la cantidad de luz o la ganancia.
[AWB INVAL. <NIVEL POR ENCIMA>] | Hay demasiada luz. | Reduzca la cantidad de luz o la ganancia.
[AWB INVAL. <TEMP COLOR BAJA>] o [AWB INVAL. <TEMP COLOR ALTA>] | La temperatura del color es demasiado alta o demasiado baja. | Use el filtro o la fuente de luz apropiada.

## Ajuste manual de la temperatura del color

La temperatura del color del balance de blancos puede ajustarse mediante el menú de ajustes.

Pulse el botón <AWB> para seleccionar el modo [BAL. BLANCO VAR.].

En el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [BAL. BLANCO VAR.], configure la temperatura del color.

Esta puede ajustarse entre [2000K] y [15000K].

NOTA

- La temperatura del color también puede realizarse con el botón multidial. Para obtener más información, consulte “Configuración del valor variable del balance de blancos”.

## Visualizaciones de las pantallas del visor y el monitor LCD relacionadas con el balance de blancos

Para obtener más información, consulte “Visualización de estado de la pantalla”.

## Ajustes de la función de seguimiento automático del balance de blancos (ATW)

La cámara está equipada con la función de seguimiento automático del balance de blancos (ATW) que sigue automáticamente el balance de blancos de las imágenes de acuerdo a las condiciones de iluminación.

La función de seguimiento automático del balance de blancos se puede asignar a cada valor <A>, <B> y <PRST> del interruptor <WHITE BAL>. Configure la función con el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [ATW].

Tenga en cuenta que si la función de seguimiento automático del balance de blancos está asignada al botón USER, la función actúa según la operación del botón USER.

Para obtener más información, consulte “Asignación de funciones a los botones USER”.

## Cancelación del seguimiento automático del balance de blancos

Pulse de nuevo el botón USER al que se ha asignado la función de seguimiento automático del balance de blancos, vuelva a tocar el icono del botón USER o cambie la posición del interruptor <WHITE BAL>. Tenga en cuenta que si la función de seguimiento automático del balance de blancos está asignada al interruptor <WHITE BAL>, la función no puede cancelarse con el botón USER.

NOTA

- Esta función no garantiza una precisión del 100% en el balance de blancos. Se le ha dado un cierto grado de latitud al rendimiento del seguimiento relativo a los cambios en la luz de ambiente y al rendimiento del balance de blancos.

Inicio de la página