- Arriba
- Filmación
- Entrada de audio
- Al usar un dispositivo de audio o un micrófono externo

# Al usar un dispositivo de audio o un micrófono externo

Conecte el micrófono externo o el dispositivo de audio al terminal <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2>.

Cambie la entrada de audio conectada mediante el interruptor <INPUT1>/<INPUT2>.

Dispositivo conectado | Ajustes del menú (puede configurar cada canal por separado)
--- | ---
<INPUT1>/<INPUT2> | [VOL. MIC ENTRADA1]/[VOL. MIC ENTRADA2]*1 | [VOL. LÍNEA ENTRADA1]/[VOL. LÍNEA ENTRADA2]*2
Dispositivo de audio | <LINE> | Inhabilitado | [4dB], [0dB]
Micrófono externo | <MIC> | [−40dB], [−50dB], [−60dB] | Inhabilitado
Micrófono externo (con suministro de alimentación) | <+48V> | [−40dB], [−50dB], [−60dB] | Inhabilitado

Configuración de fábrica: [−50dB]

Configuración de fábrica: [0dB]

NOTA

- Al usar un micrófono AG-MC200G superdireccional (opcional), configure [VOL. MIC ENTRADA1]/[VOL. MIC ENTRADA2] como [−50dB].

Inicio de la página