- Arriba
- Notas
- Sistema de advertencia
- Casos indicados mediante mensajes de error

# Casos indicados mediante mensajes de error

## Error del sistema

Pantalla de visualización | Descripción | Comportamiento y causa
--- | --- | ---
Pantalla de imagen de la cámara
[ERROR SISTEMA] | Se ha producido un error en la señal estándar o un error de comunicación. | Todas las luces indicadoras y las lámparas de acceso a la tarjeta (naranja) parpadearán cuatro veces por segundo, y sonará una alarma. Configure la alimentación en < > (espera).

## Advertencia

Pantalla de visualización | Descripción | Comportamiento y causa
--- | --- | ---
Pantalla de imagen de la cámara
[BATERÍA BAJA] | El nivel restante de la batería es escaso. | Todas las luces indicadoras y las lámparas de acceso a la tarjeta (naranja) parpadearán cuatro veces por segundo, y sonará una alarma. La visualización de estado la alimentación pasa a , y parpadeará en rojo una vez cada segundo. La alimentación se apaga en aproximadamente cinco segundos. Sustituya por una batería completamente recargada, o conecte el adaptador de CA.
[TEMP ALTA] | Se muestra cuando la temperatura interna de la cámara ha aumentado más de lo normal. | Todas las luces indicadoras y las lámparas de acceso a la tarjeta (naranja) parpadearán cuatro veces por segundo, y sonará una alarma. La alimentación se apaga en aproximadamente cinco segundos. Encienda la alimentación otra vez y compruebe las operaciones de grabación y reproducción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el distribuidor.
[ADVERTENCIA GRAB] | Se ha producido un error de los datos de la grabación durante la grabación, y la grabación se ha detenido. | Todas las luces indicadoras y las lámparas de acceso a la tarjeta (naranja) parpadearán cuatro veces por segundo, y sonará una alarma. Se detiene la grabación.
| Ha intentado grabar superando el número máximo de clips durante la grabación. | Todas las luces indicadoras y las lámparas de acceso a la tarjeta (naranja) parpadearán cuatro veces por segundo, y sonará una alarma. Se detiene la grabación. [ADVERTENCIA GRAB] [<SUPERA NÚM. MÁX. DE CLIPS>] se muestra en el campo de visualización de advertencia de la pantalla STATUS para la comprobación del modo. Sustituya la tarjeta de memoria o elimine los clips innecesarios.
| Se muestra tras haber pasado unas 3,5 horas desde el punto de inicio de una grabación simple cuando se selecciona [DIVISIÓN CORTA] en el menú [GRABACIÓN] → [DIVISIÓN ARCHIVO].
[ERROR TARJETA <RANURA 1>]/[ERROR TARJETA <RANURA 2>] | Se ha producido un error de datos ocasionado por la tarjeta de memoria durante la grabación o reproducción. | Cuando grababa Todas las luces indicadoras y las lámparas de acceso a la tarjeta (naranja) parpadearán cuatro veces por segundo, y sonará una alarma. Se detiene la grabación. La tarjeta de memoria con el error se protege contra escritura tras detenerse la grabación. Sustituya la tarjeta de memoria de la ranura donde se produjo el error. Cuando de reproducía Se detiene la reproducción.
[END] (Visualización del estado de la tarjeta de memoria) | La capacidad de grabación restante de la tarjeta de memoria se ha agotado durante la grabación. | Todas las luces indicadoras y las lámparas de acceso a la tarjeta (naranja) parpadearán cuatro veces por segundo, y sonará una alarma. Se detiene la grabación. Sustituya la tarjeta de memoria o elimine los clips innecesarios.
(Una vez cada segundo, parpadea en rojo) | La batería está casi agotada. | Todas las luces indicadoras parpadearán una vez cada segundo. La operación actual continuará. Sustituya por una batería completamente recargada, o conecte el adaptador de CA.
Visualización de la capacidad de grabación restante de la tarjeta de memoria (Parpadea una vez cada segundo durante la grabación) | La capacidad de grabación restante de la tarjeta de memoria se está agotando. | La grabación continuará. Sustituya la tarjeta de memoria cuando sea necesario.

## Alarma

Pantalla de visualización | Descripción | Comportamiento y causa
--- | --- | ---
Pantalla de imagen de la cámara
[ADVERT GRAB SIMULT <RANURA 1>]/[ADVERT GRAB SIMULT <RANURA 2>] | Se ha producido un error en una de las tarjetas de memoria durante la grabación simultánea. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. La grabación en la otra tarjeta de memoria continuará.
[ADVERT GRAB SIMULT <RANURA 1>]/[ADVERT GRAB SIMULT <RANURA 2>] | Se ha intentando la grabación mientras que el número de clips ha superado el límite en una de las tarjetas de memoria durante la grabación simultánea. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. La grabación en la otra tarjeta de memoria continuará. [ADVERT GRAB SIMULT <RANURA 1>] [<SUPERA NÚM. MÁX. DE CLIPS>]/[ADVERT GRAB SIMULT <RANURA 2>] [<SUPERA NÚM. MÁX. DE CLIPS>] se muestra en el campo de visualización de advertencia de la pantalla STATUS para la comprobación del modo. Sustituya la tarjeta de memoria o elimine los clips innecesarios.
[ADVERT GRAB 2º PLANO <RANURA 1>]/[ADVERT GRAB 2º PLANO <RANURA 2>] | Se ha producido un error en una de las tarjetas de memoria durante la grabación en segundo plano. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. La grabación en la otra tarjeta de memoria continuará.
[ADVERT GRAB 2º PLANO <RANURA 1>]/[ADVERT GRAB 2º PLANO <RANURA 2>] | Se ha intentando la grabación mientras que el número de clips ha superado el límite en una de las tarjetas de memoria durante la grabación en segundo plano. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. La grabación en la otra tarjeta de memoria continuará. [ADVERT GRAB 2º PLANO <RANURA 1>] [<SUPERA NÚM. MÁX. DE CLIPS>]/[ADVERT GRAB 2º PLANO <RANURA 2>] [<SUPERA NÚM. MÁX. DE CLIPS>] se muestra en el campo de visualización de advertencia de la pantalla STATUS para la comprobación del modo. Sustituya la tarjeta de memoria o elimine los clips innecesarios.
[VENTIL. PARADO] | El ventilador se ha detenido. | Se muestra un mensaje. La operación actual continuará. Deje de usar inmediatamente si el ventilador se para, y póngase en contacto con el distribuidor. Si el ventilador se detuvo, la temperatura de la cámara aumentará. Por lo tanto, no utilice la cámara durante un largo periodo de tiempo.
[TARJETA ENCRIPTADA <RANURA 1>]/[TARJETA ENCRIPTADA <RANURA 2>] | Se ha insertado una tarjeta microP2 formateada con cifrado CPS (Content Protection System) con contraseña. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. La cámara no admite la función CPS de la tarjeta microP2. Inserte una tarjeta microP2 que no esté formateada con cifrado CPS con contraseña. Formatear una tarjeta microP2, que estaba formateada con cifrado CPS con contraseña en la cámara activará la tarjeta microP2 para usarse como tarjeta sin cifrado.
[REINSERTAR O COMPROBAR TARJETA <RANURA 1>]/[REINSERTAR O COMPROBAR TARJETA <RANURA 2>] | La tarjeta de memoria no puede reconocerse correctamente porque un soporte de grabación que no se admite se ha insertado o hay suciedad en el terminal de la tarjeta. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. Compruebe que la tarjeta de memoria está insertada. Vuelva a insertar la tarjeta de memoria si se muestra el error al insertar una tarjeta de memoria.
[TARJ. MAL FORMATEADA <RANURA 1>]/[TARJ. MAL FORMATEADA <RANURA 2>] | Se ha insertado una tarjeta de memoria con información de gestión no ajustada a las especificaciones. (Incluido cuando la frecuencia del sistema (sistema de 59,94 Hz o sistema de 50,00 Hz) para el formato AVCHD de la tarjeta de memoria es diferente al de la configuración del menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]) | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. Inserte una tarjeta de memoria que pueda grabarse. La información de la frecuencia del sistema para el formato AVCHD se confirma a la hora de formatear o en la primera grabación.
[NO TARJETA SDXC <RANURA 1>]/[NO TARJETA SDXC <RANURA 2>] | Una tarjeta de memoria SDHC que no puede grabar datos en formato MOV o una tarjeta de 32 GB microP2 se han insertado cuando [FORMATO ARCHIVO] está configurado con el formato MOV. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. Inserte una tarjeta de memoria SDXC o una tarjeta microP2 de 64 GB.
[TARJ INCOMPATIBLE <RANURA 1>]/[TARJ INCOMPATIBLE <RANURA 2>] | Se ha insertado una tarjeta de memoria que podría no poder grabar debido a una velocidad lenta de escritura. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. La operación actual continuará. Use una tarjeta de memoria con suficiente velocidad de escritura.
[DIR. TARJ. NG <RANURA 1>]/[DIR. TARJ. NG <RANURA 2>] | Una tarjeta microP2 con una ruta de directorio no apropiada se inserta con [FORMATO ARCHIVO] configurado con el formato P2 | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. La operación actual continuará. Haga una copia de seguridad de la tarjeta inmediatamente y utilícela otra vez después de formatear.
[TARJ. AGOTADA <RANURA 1>]/[TARJ. AGOTADA <RANURA 2>] | Se ha insertado una tarjeta microP2 que supera el número especificado de sobrescrituras. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. La operación actual continuará. Se recomienda la sustitución de la tarjeta microP2.
[TARJETA SD <RANURA 1>]/[TARJETA SD <RANURA 2>] | La tarjeta de memoria SDHC/SDXC está insertada cuando [FORMATO ARCHIVO] se ha configurado con el formato P2 y el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [INDICADOR] → [AVISO TARJETA SD] se ha configurado como [ON]. | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. La operación actual continuará. Configure [AVISO TARJETA SD] como [OFF].
[BATERÍA RESERVA VACÍA] | Se ha detectado reducción de tensión de la batería auxiliar para el reloj interno cuando la alimentación se establece en < > (Encendido). | Un mensaje se muestra durante aproximadamente cinco segundos. La operación actual continuará. Vuelva a configurar la fecha/hora tras cargar la batería integrada.

## Mensaje

Pantalla de visualización | Descripción | Comportamiento y causa
--- | --- | ---
Pantalla de imagen de la cámara
[IMPOSIBLE EJECUTAR.] | Este es un clip que no puede reproducirse. (Cuando no puede reproducirse debido a la diferencia de la frecuencia del sistema, etc.) Se ha producido un error durante reproducción, y la reproducción se ha detenido. | Se muestra un mensaje. Confirme si la frecuencia del sistema del clip es la misma que la frecuencia del sistema de la cámara. Compruebe el clip.
[IMPOSIBLE BORRAR.] | Este es un clip que no puede eliminarse. | Se muestra un mensaje. Haga que el dispositivo se ajuste a las versiones de contenido.
[NO PUEDE GRABAR. HA EXCEDIDO EL NÚM. MÁX. DE CLIPS.] | El número de clips que pueden grabarse ha alcanzado el máximo. | Se muestra un mensaje. Sustituya la tarjeta de memoria o elimine los clips innecesarios.
[HA OCURRIDO UN ERROR. POR FAVOR, VUELVA A FORMATEAR.] | El formateo de la tarjeta de memoria ha fallado. | Se muestra un mensaje. Formatee otra vez.
[IMPOSIBLE RECONECT.] | No es un clip grabado en varias tarjetas de memoria, por lo que no es posible reconectar los clips. | Se muestra un mensaje. Compruebe el clip seleccionado.
[IMPOSIBLE COPIAR. CLIP DEMASIADO GRANDE.] | El archivo del clip P2 de más de 4 GB no puede copiarse en una tarjeta de memoria de 32 GB o menos. | Se muestra un mensaje. Efectúe la copia a una tarjeta de memoria con una capacidad superior a 32 GB.
[IMPOSIBLE COPIAR EN LA MISMA TARJETA.] | El clip grabado en varias tarjetas de memoria no puede copiarse en la misma tarjeta. | Se muestra un mensaje. Copie en una tarjeta que no contenga ningún clip grabado en varias tarjetas de memoria.
[La reparación falló.] | Reparar el clip en el que se ha producido el error porque la alimentación se desconectó o la tarjeta de memoria se extrajo durante la grabación. La restauración de la información de gestión ha fallado. | Se muestra un mensaje. Compruebe la tarjeta de memoria.
[IMPOSIBLE FORMATEAR.] | No se puede dar formato a esta tarjeta de memoria de memoria. | Se muestra un mensaje. Compruebe la tarjeta de memoria.
[NO SE PUEDE PROTEGER.] | Este es un clip que no puede protegerse. | Se muestra un mensaje. Haga que el dispositivo se ajuste a las versiones de contenido.
[EL CLIP ESTÁ PROTEGIDO. CANCELE LA PROTECCIÓN.] | El clip está protegido para que no puede eliminarse. | Se muestra un mensaje. Cancele la protección en el clip.
[EL MENÚ SUP. EXISTE. NO SE PUEDE BORRAR. ¿BORRAR MENÚ S.? (NO SE BORRAN DATOS GRAB).] | La cámara está intentando eliminar un clip en la tarjeta de memoria donde se ha creado el menú superior. | Se muestra un mensaje. Elimine el menú superior.
[EL MENÚ SUP. EXISTE. NO SE PUEDE GRABAR. ¿BORRAR MENÚ S.? (NO SE BORRAN DATOS GRAB).] | La tarjeta de memoria con el menú superior se ha insertado. | Se muestra un mensaje. Elimine el menú superior.
[SE HA DETECTADO UN ERROR EN LA MINIATURA.] | Se ha producido un error en la información de miniatura de la tarjeta de memoria. | Se muestra un mensaje. La restauración de la información de gestión se realiza automáticamente después de esto.
[NO SE PUEDE GRABAR DEBIDO A DATOS INCOMPATIBLES.] | La versión de la información de gestión de la tarjeta de memoria no se admite. | Se muestra un mensaje. Haga que el dispositivo se ajuste a las versiones de contenido.
[IMPOSIBLE AJUSTAR.] | No se puede configurar. | Se muestra un mensaje. Realice la configuración después de que se pueda configurar.
[ESTE CLIP NO SE PUEDE COPIAR.] | El clip no puede copiarse. | Se muestra un mensaje. Copie los clips salvo el clip correspondiente.
[SE DETECTÓ UN ERROR EN LOS DATOS DE CONTROL (TARJETA SD).] | Se ha producido un error en la información de gestión de la tarjeta de memoria. | Se muestra un mensaje. La restauración de la información de gestión se realiza automáticamente después de esto.
[FALLO EN COPIA. COMPRUEBE TARJETA.] | El clip no ha podido copiarse debido a un error en la tarjeta de memoria. | Se muestra un mensaje. Compruebe la tarjeta de memoria.
[NO SE PUEDE COPIAR, EL NUM. DE CLIPS LLEGÓ AL MÁX.] | El número de clips que pueden copiarse ha alcanzado el máximo. | Se muestra un mensaje. Sustituya la tarjeta de memoria en el destino de copia o elimine los clips innecesarios.
[BATERÍA BAJA. CONECTE UN ADAPTADOR DE CA O CAMBIE LA BATERÍA.] | Está intentando copiar un clip o actualizar el firmware de la cámara mientras con nivel restante insuficiente en la batería. | Se muestra un mensaje. Sustituya por una batería completamente recargada, o conecte el adaptador de CA.
[NO SE PUEDE REPROD ESTE CLIP EN ESTE MODELO.] | Este es un clip que no puede reproducirse con la cámara. | Se muestra un mensaje. Reproduzca en un dispositivo que pueda reproducir.
[No se puede copiar, contiene grabaciones de otros dispositivos.] | El clip grabado en el otro dispositivo no puede copiarse. | Se muestra un mensaje. Copie los clips salvo el clip correspondiente.
[Inválido] | La operación está desactivada. | Se muestra un mensaje. Ejecute después de que la operación se active.
[No se puede grabar. Demasiadas listas de reproducción.] | La cámara ha intentado grabar en la tarjeta de memoria en la que el número de lista de reproducción que puede grabarse ha alcanzado el máximo. | Se muestra un mensaje. Sustituya la tarjeta de memoria o elimine los clips innecesarios.
[No se puede copiar - Capacidad de reproducción llena.] | La cámara ha intentado copiar en la tarjeta de memoria en la que el número de lista de reproducción que puede grabarse ha alcanzado el máximo. | Se muestra un mensaje. Sustituya la tarjeta de memoria o elimine los clips innecesarios.
[Excede la capacidad. Vuelva a seleccionar.] | La capacidad de grabación restante de la tarjeta de memoria para el destino de copia es insuficiente. | Se muestra un mensaje. Seleccione el clip para volver a copiarlo, o compruebe que hay bastante espacio en la capacidad de grabación restante de la tarjeta de memoria para el destino de copia.
[Compruebe el soporte de destino.] | Se ha producido un error en la tarjeta de memoria para el destino de copia durante la copia. | Se muestra un mensaje. Confirme la tarjeta de memoria para el destino de copia.
[FALLO CARGA] | La carga del archivo de escena ha fallado. | Se muestra un mensaje. Compruebe la tarjeta de memoria.
[NO GUARD.] | La escritura del archivo de escena ha fallado. | Se muestra un mensaje. Compruebe la tarjeta de memoria.
[DESCONECTAR CABLE USB] | Debido un error OS de incompatibilidad, han pasado cinco minutos hasta que se ha establecido la conexión del modo de servicio. | Se muestra un mensaje. Confirme si el OS es compatible con la cámara.
[TARJETA PROTEGIDA] | La cámara ha intentado proteger o eliminar un clip de una tarjeta de memoria que está bloqueada. La cámara ha intentado copiar un clip de una tarjeta de memoria que está bloqueada. | Se muestra un mensaje. Desbloquee la tarjeta de memoria.
[NO SE PUEDEN SELECC. MÁS CLIPS.] | Ha intentado seleccionar más de 99 clips. | Se muestra un mensaje. Realice el proceso como copiar cada 99 clips.
[SELECCIONE EL CLIP A ELIMINAR.] | Ha intentado eliminar un clip sin seleccionar ninguno. | Se muestra un mensaje. Seleccione un clip que desee eliminar.
[SELECCIONE LOS CLIPS A COPIAR.] | Ha intentado copiar un clip sin seleccionar ninguno. | Se muestra un mensaje. Seleccione un clip que desee copiar.
[SELECCIONE EL CLIP PARA RECONECTAR.] | Se ha intentado reconectar sin seleccionar ningún clip. | Se muestra un mensaje. Seleccione un clip para reconectar.
[NO HAY TARJETA] | Se intentó la copia sin insertar una tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta. | Se muestra un mensaje. Inserta una tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta.
[REINSERTAR O COMPROBAR TARJETA <RANURA 1>]/[REINSERTAR O COMPROBAR TARJETA <RANURA 2>] | Ha intentado copiar en una tarjeta con error. | Se muestra un mensaje. Compruebe la tarjeta de memoria.
[NO SE PUEDE COPIAR] | Se intentó la copia con una frecuencia del sistema y (59,94 Hz y 50,00 Hz) de la tarjeta de memoria desde la que copiar la tarjeta de memoria a la que copiar diferentes para el contenido grabado con formato AVCHD. | Se muestra un mensaje. Ajuste la misma frecuencia del sistema (sistema de 59,94 Hz o sistema de 50,00 Hz) para el contenido de la tarjeta de memoria de destino y origen de copia. La información de la frecuencia del sistema para el formato AVCHD se confirma a la hora de formatear o en la primera grabación.
[NO PUEDE GRABAR.] | No puede grabarse. | Se muestra un mensaje. Realice la grabación después que sea posible.
[PAUSA GRAB. INVÁLIDA] | La cámara intentó detener la siguiente grabación antes de que se finalizara la escritura de la anterior grabación en la tarjeta de memoria. | Se muestra un mensaje. Detenga la grabación tras finalizar la escritura en la tarjeta de memoria. La grabación puede detenerse cuando desaparece el mensaje visualizado.
[PROTEGIDO CONTRA ESCRITURA] | La tarjeta de memoria se ha protegido contra escritura. | Se muestra un mensaje. Inserte una tarjeta de memoria con acceso de escritura.

Inicio de la página