- Arriba
- Conexión de red
- Función de streaming
- Introducción de los ajustes usando la herramienta de configuración

# Introducción de los ajustes usando la herramienta de configuración

## Instalación del software

Descargue e instale el software P2 Network Setting para Windows en la siguiente página web.

https://pro-av.panasonic.net/

## Creación de la tarjeta SD para la configuración usando el software P2 Network Setting

La tarjeta SD creada con este software se puede usar para cargarse en el menú de la cámara o como destino de referencia cuando se selecciona el menú [RED] → [STREAMING] → [INFO. CONEXIÓN] → [TARJETA SD].

## Procedimiento de configuración de RTMP(S)

Figura 1

Figura 2

Inicie el software P2 Network Setting. (Figura 1)

Seleccione la pestaña Streaming → pestaña RTMP.

Introduzca la URL de destino en STREAM DESTINATION URL.

Haga clic en Export y seleccione el destino en el cuadro de diálogo de selección de unidad (Figura 2) y, a continuación, haga clic en OK.

- No puede guardarse en ningún otro medio que no sea una unidad extraíble.

## Procedimiento de configuración del cliente SRT

Figura 1

Figura 2

Inicie el software P2 Network Setting. (Figura 1)

Seleccione la pestaña Streaming → pestaña SRT.

Introduzca la URL de destino en STREAM DEST. URL.

Introduzca el ID de transmisión en STREAM ID.

Para cifrar, seleccione Encryption e introduzca la PASS PHRASE.

Haga clic en Export y seleccione el destino en el cuadro de diálogo de selección de unidad (Figura 2) y, a continuación, haga clic en OK.

- No puede guardarse en ningún otro medio que no sea una unidad extraíble.

NOTA

- Al configurar el cliente SRT, use el software P2 Network Setting Ver.3.00 o posterior.

Inicio de la página