- Arriba
- Notas
- La función de grabación que no se puede usar simultáneamente

# La función de grabación que no se puede usar simultáneamente

Según la función de grabación configurada, hay funciones de grabación que no se pueden usar simultáneamente.

- El significado de los símbolos usados en la tabla es el siguiente.

  - ✓: se puede usar simultáneamente.

  - —: no se puede usar simultáneamente.

| Función de grabación configurada
--- | ---
Función de grabación de configuración adicional | Pregrabación*1*2 | Grabación de relé | Grabación simultánea | Grabación de intervalos*3*4*6*7*9
Pregrabación*1*2 |  | ✓ | ✓ | —
Grabación de relé | ✓ |  | — | —
Grabación simultánea | ✓ | — |  | ✓
Grabación de intervalos*3*4*6*7*9 | — | — | ✓ |
Grabación en segundo plano*1*3*8*9*10 | — | — | — | —
Grabación VFR/súper lenta*3*4*5*10 | — | — | — | —
Grabación proxy*11*12*13 | ✓ | ✓ | — | —

| Función de grabación configurada
--- | ---
Función de grabación de configuración adicional | Grabación en segundo plano*1*3*8*9*10 | Grabación VFR/súper lenta*3*4*5*10 | Grabación proxy*11*12*13
Pregrabación*1*2 | — | — | ✓
Grabación de relé | — | — | ✓
Grabación simultánea | — | — | —
Grabación de intervalos*3*4*6*7*9 | — | — | —
Grabación en segundo plano*1*3*8*9*10 |  | — | —
Grabación VFR/súper lenta*3*4*5*10 | — |  | —
Grabación proxy*11*12*13 | — | — |

El código de tiempo se fija en free run.

La pregrabación se cancela tras tres horas sin iniciarse la grabación.

No se puede configurar simultáneamente en los casos siguientes.

- Al grabar en formato AVCHD

El código de tiempo se fija en el funcionamiento de la grabación.

No se puede configurar cuando la frecuencia del menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.] se establece en 50,00i/59,94i.

El código de tiempo se fija en [NDF].

El menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [SALIDA SDI] → [GRAB SDI A DIST.] y el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [SALIDA HDMI] → [GRAB HDMI A DIST.] no funcionarán.

No funcionará si se selecciona otra opción que no sea 1080p/1080i en el menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.].

No puede ser simultáneo si el formato de grabación se configura como AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50.

No se puede configurar simultáneamente en los casos siguientes.

- Al grabar en formato P2

No se puede configurar cuando el formato de archivo es MOV o AVCHD.

No se puede configurar cuando el formato de grabación es AVC-G12.

No se puede usar de forma simultánea con la grabación de la marca de hora y el streaming en la red.

Inicio de la página