- Arriba
- Conexión de red
- Conexión de red

# Conexión de red

La cámara se puede conectar a una red a través de una LAN por cable, LAN inalámbrica y tethering USB.

Además, es posible una conexión de red de alta velocidad cuando la cámara se conecta a una LAN inalámbrica o LAN por cable usando el dispositivo de unión.

Para obtener más información sobre el módulo inalámbrico, el dispositivo de unión y los dispositivos iPhone/iPad y Android para tethering USB que pueden conectarse, consulte el servicio de asistencia en la siguiente página web:

https://pro-av.panasonic.net/

Conecte el módulo inalámbrico (opcional) al terminal <USB2.0 HOST> para usar una LAN inalámbrica.

Conecte un cable LAN al terminal <LAN> del lado trasero para usar una LAN por cable.

Al usar la opción de conexión tethering USB, conecte un dispositivo iPhone/iPad o Android al terminal <USB2.0 HOST> usando un cable USB.

IEEE802.11a/g/n/ac

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

NOTA

- El cable conectado al terminal <LAN> debe ser un cable LAN de categoría 6 o superior.

- Use el cable para conectar al terminal <USB2.0 HOST> tras confirmar el terminal de conexión del dispositivo al que conectar la cámara. La conexión podría ser inestable según la longitud o la especificación del cable USB.

Funciones disponibles
Inicio de la página