- Arriba
- Filmación
- Función de grabación con velocidad de fotogramas variable (VFR)/grabación súper lenta
- Velocidad de fotogramas variable (VFR)

# Velocidad de fotogramas variable (VFR)

Permite la filmación a alta velocidad desde 1fps a un máximo de 60fps.

En el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]/[FORMATO ARCHIVO]/[FORMATO GRAB.], seleccione la resolución y el códec para la grabación de vídeo y la frecuencia para la velocidad de fotogramas de referencia.

- Para saber las combinaciones que pueden configurarse, consulte “Selección de la resolución, códec y velocidad de fotogramas para la grabación de vídeo”.

  El rango de la velocidad de fotogramas que puede realizar la filmación a alta velocidad varía según la configuración.

Seleccione el menú [FICHERO ESCENA] → [VEL. CUADRO VAR.] → [ON].

- También puede configurarse con el botón USER. Consulte “Funciones asignadas a los botones USER”.

Ajuste la velocidad de fotogramas en función de las condiciones de filmación en el menú [FICHERO ESCENA] → [VEL. CUADRO].

- También puede configurarse la función manual. Consulte “Función multimanual”.

Pulse el botón REC.

Se inicia la grabación con velocidad de fotogramas variable.

Inicio de la página