- Arriba
- Funcionamiento
- Ajustes del menú
- Menú [SISTEMA]

# Menú [SISTEMA]

Configure los ajustes relacionados con el formato de grabación del vídeo y del audio.

## [FRECUENCIA]

Establece la frecuencia del sistema.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [59.94Hz], [50.00Hz]

(Configuración de fábrica: [59.94Hz] (cuando [AREA SETTINGS] se configura como [AREA 1], [AREA 2] o [AREA 3]), [50.00Hz] (cuando [AREA SETTINGS] se configura como [AREA 4]))

NOTA

- La cámara se reiniciará cuando se cambia la configuración.

## [FORMATO ARCHIVO]

Configura el formato de archivo para la grabación.

[P2] | Establece la grabación con el formato de archivo MXF del formato P2.
[MOV] | Establece la grabación con el formato de archivo MOV del formato MOV.
[AVCHD] | Establece la grabación con el formato de archivo MTS del formato AVCHD.

(Configuración de fábrica: [MOV])

## [FORMATO GRAB.]

Establece el formato de la señal y el modo de códec para la grabación.

- Cuando [FRECUENCIA] se configura como [50.00Hz], y [FORMATO ARCHIVO] se configura como [P2]

  Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

  - [1080-50.00p/AVC-I100], [1080-50.00p/AVC-I422], [1080-50.00p/AVC-G25], [1080-50.00p/AVC-G12], [1080-50.00i/AVC-I200], [1080-50.00i/AVC-I100], [1080-50.00i/AVC-I50], [1080-50.00i/AVC-G50], [1080-50.00i/AVC-G25], [1080-50.00i/AVC-G12], [720-50.00p/AVC-I200], [720-50.00p/AVC-I100], [720-50.00p/AVC-I50], [720-50.00p/AVC-G50], [720-50.00p/AVC-G25], [720-50.00p/AVC-G12]

- Cuando [FRECUENCIA] se configura como [50.00Hz], y [FORMATO ARCHIVO] se configura como [MOV]

  Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

  - [2160-50.00p/420LongGOP 150M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M], [2160-25.00p/420LongGOP 100M], [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M], [2160-25.00p/422LongGOP 150M], [2160-25.00p/422ALL-I 400M], [1080-50.00p/422LongGOP 100M], [1080-50.00p/422ALL-I 200M], [1080-50.00i/422LongGOP 50M], [1080-50.00i/422ALL-I 100M], [1080-25.00p/422LongGOP 50M], [1080-25.00p/422ALL-I 100M]

  (Configuración de fábrica: [1080-50.00i/422ALL-I 100M])

- Cuando el valor de [FRECUENCIA] es [50.00Hz] y el valor de [FORMATO ARCHIVO] es [AVCHD]

  Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

  - [1080-50.00p/AVCHD PS], [1080-50.00i/AVCHD PH], [1080-50.00i/AVCHD HA], [720-50.00p/AVCHD PM], [576-50.00i/AVCHD SA]

  (Configuración de fábrica: [1080-50.00i/AVCHD PH])

- Cuando [FRECUENCIA] se configura como [59.94Hz], y [FORMATO ARCHIVO] se configura como [P2]

  Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

  - [1080-59.94p/AVC-I100], [1080-59.94p/AVC-I422], [1080-59.94p/AVC-G25], [1080-59.94p/AVC-G12], [1080-59.94i/AVC-I200], [1080-59.94i/AVC-I100], [1080-59.94i/AVC-I50], [1080-59.94i/AVC-G50], [1080-59.94i/AVC-G25], [1080-59.94i/AVC-G12], [720-59.94p/AVC-I200], [720-59.94p/AVC-I100], [720-59.94p/AVC-I50], [720-59.94p/AVC-G50], [720-59.94p/AVC-G25], [720-59.94p/AVC-G12]

- Cuando [FRECUENCIA] se configura como [59.94Hz], y [FORMATO ARCHIVO] se configura como [MOV]

  Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

  - [2160-59.94p/420LongGOP 150M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M], [2160-29.97p/420LongGOP 100M], [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M], [2160-29.97p/422LongGOP 150M], [2160-29.97p/422ALL-I 400M], [2160-23.98p/420LongGOP 100M], [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M], [2160-23.98p/422LongGOP 150M], [2160-23.98p/422ALL-I 400M], [1080-59.94p/422LongGOP 100M], [1080-59.94p/422ALL-I 200M], [1080-59.94i/422LongGOP 50M], [1080-59.94i/422ALL-I 100M], [1080-29.97p/422LongGOP 50M], [1080-29.97p/422ALL-I 100M], [1080-23.98p/422LongGOP 50M], [1080-23.98p/422ALL-I 100M]

  (Configuración de fábrica: [1080-59.94i/422ALL-I 100M])

- Cuando el valor de [FRECUENCIA] es [59.94Hz] y el valor de [FORMATO ARCHIVO] es [AVCHD]

  Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

  - [1080-59.94p/AVCHD PS], [1080-59.94i/AVCHD PH], [1080-59.94i/AVCHD HA], [1080-23.98p/AVCHD PH], [720-59.94p/AVCHD PM], [480-59.94i/AVCHD SA]

  (Configuración de fábrica: [1080-59.94i/AVCHD PH])

## [RES. MUESTREO AUDIO]

Establece el número de bits del audio que se va a grabar si el formato de grabación es AVC-Intra 100/AVC-Intra 50.

En otros formatos de grabación, el audio se graba con el número de bits fijo de 16 bits o 24 bits.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [16 BITS], [24 BITS]

(Configuración de fábrica: [16 BITS])

## [ASPECTO]

Establece la relación de aspecto del vídeo que se va a grabar con formato de señal SD (480i y 576i).

[4:3] | Graba en el modo 4:3 estándar. Se cortan los bordes izquierdo y derecho.
[16:9] | Las imágenes de la cámara se comprimen en dirección horizontal durante la grabación. La repetición de la reproducción de imágenes grabadas en un monitor de TV compatible con una pantalla panorámica convertirá las imágenes con una relación de aspecto de 16:9.

(Configuración de fábrica: [4:3])

## [SÚPER LENTO]

Establece la grabación súper lenta. Active este ajuste para filmar vídeo a cámara lenta.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

NOTA

- Este ajuste se fija en [OFF] cuando se configura con otro valor que no sea el menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO] → [MOV].

- Este ajuste se fija en [OFF] cuando el menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.] se configura con otro valor que no sea 1920×1080.

- Este ajuste se fija en [OFF] cuando el menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.] se configura con 59,94i/50,00i.

## [MODO CAPTACIÓN]

Establece el modo de filmación en función del entorno de filmación.

[NORMAL] | Selecciona el modo de filmación para un entorno con brillo normal.
[SENSIB. ALTA] | Selecciona la sensibilidad alta. (Apropiado al filmar en un entorno oscuro). [H.SENS.] se muestra en la pantalla de imagen de la cámara.

(Configuración de fábrica: [NORMAL])

NOTA

- El ajuste se fija en [NORMAL] cuando el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [MODO GANANCIA/ISO] se configura como [ISO].

## [AJUSTE COLOR]

Establece el color de la imagen de grabación (todo el sistema de cámara).

[NORMAL] | Ajusta la calidad de imagen detallada de la cámara.
[V-Log] | Establece la curva gamma que obtiene la gradación y una latitud más amplia (rango de exposición). Tras la grabación, es necesario el proceso de gradación del color.

(Configuración de fábrica: [NORMAL])

Inicio de la página