- Arriba
- Funcionamiento
- Manipulación de datos de ajustes
- Archivos de escena

# Archivos de escena

## Estructura de archivos de los datos de configuración

Los archivos de escena de [F1:] a [F6:] se pueden guardar en la memoria de la cámara según el número de archivo de escena.

El contenido de la configuración del menú [FICHERO ESCENA] es lo que se puede guardar como un archivo de escena.

Además, los valores de configuración actual de los archivos de escena de [F1:] a [F6:] puede guardarse como un archivo en la memoria de la cámara y la tarjeta de memoria, y esos datos pueden leerse y usarse en la cámara.

La estructura de los archivos de datos de ajuste de la cámara es la siguiente.

La cámara

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

(Configuración de fábrica)

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

(Valor actual)

(Valor guardado en la cámara)

[F2:]

[F3:]

[F5:]

[F1:]

[F4:]

Tarjeta de memoria

Archivo de escena 1

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

Archivo de escena n

[F1:]

[F2:]

[F3:]

[F4:]

[F5:]

[F6:]

[F6:]

[F6:]

[F6:]

[F6:]

El archivo de escena puede inicializarse.

Seleccione el menú [FICHERO ESCENA] → [CARGAR/GUARDAR/INICIALIZAR] → [INICIALIZAR].

El valor de configuración actual de cada archivo de escena se puede guardar por separado en la cámara. Además, se pueden cargar los archivos de escena guardados en la memoria de la cámara.

Seleccione el menú [FICHERO ESCENA] → [CARGAR/GUARDAR/INICIALIZAR] → [CARGAR]/[GUARDAR].

El archivo de escena puede guardarse en una tarjeta de memoria. Además, se pueden cargar los archivos de escena guardados en la tarjeta de memoria.

La ranura para tarjeta en la que se va a cargar y guardar puede configurarse en el menú [OTROS] → [FICHERO] → [RANURA PARA CARGAR/GUARDAR].

## Cómo guardar el archivo de escena

### Cómo guardar el archivo de escena en la memoria de la cámara

Guarda el valor de configuración actual de la cámara en la memoria de la cámara.

Seleccione el menú [FICHERO ESCENA] → [CARGAR/GUARDAR/INICIALIZAR] → [GUARDAR].

### Cómo guardar el archivo de escena en la tarjeta de memoria

El archivo de escena puede sobrescribir un archivo de la tarjeta de memoria o guardarse como un archivo nuevo.

#### Cómo guardar el archivo de escena como un archivo nuevo en la tarjeta de memoria

Los valores de configuración actuales de la cámara se guardan como un archivo nuevo en la tarjeta de memoria especificando el nombre de archivo.

Seleccione el menú [OTROS] → [FICHERO] → [ARCHIVO ESCENA (TARJ. SD)] → [GUARDAR COMO].

Aparecen la pantalla de entrada de nombre de archivo y el teclado.

Introduzca el texto con el teclado.

Seleccione [Entrar].

Aparece una pantalla de confirmación.

Seleccione [SET].

El archivo se guarda.

- Podría aparecer un mensaje de error. Para obtener más información sobre el mensaje de error, consulte “Casos indicados mediante mensajes de error”.

#### Cómo guardar el archivo de escena sobrescribiendo un archivo de la tarjeta de memoria

Sobrescribe el archivo seleccionado en la lista de archivos de escena guardados en la tarjeta de memoria con los valores de configuración actuales de la cámara.

Seleccione el menú [OTROS] → [FICHERO] → [ARCHIVO ESCENA (TARJ. SD)] → [GUARDAR].

Se muestra la lista de archivos de escena guardados en la tarjeta de memoria.

Seleccione el archivo que se va a sobreescribir de la lista de archivos de escena.

Aparecen la pantalla de entrada de nombre de archivo y el teclado. No lo cambie al sobrescribir.

Seleccione [Entrar].

Aparece una pantalla de confirmación.

Seleccione [SET].

El archivo se guarda.

## Carga del archivo de escena

Carga un archivo de escena guardado en la memoria de la cámara o la tarjeta de memoria.

### Carga del archivo de escena desde la memoria de la cámara

Seleccione el menú [FICHERO ESCENA] → [CARGAR/GUARDAR/INICIALIZAR] → [CARGAR].

### Carga del archivo de escena desde la tarjeta de memoria

Seleccione el menú [OTROS] → [FICHERO] → [ARCHIVO ESCENA (TARJ. SD)] → [CARGAR].

Se muestra la lista de archivos de escena guardada en la carpeta especificada de la tarjeta de memoria.

Seleccione el nombre de archivo que se va a cargar.

Selecciona si se cargan todos los archivos de escena ([F1:] a [F6:]), o se cargan uno a uno.

- Para cargarlos todos, seleccione [TODO].

  Para cargarlos uno a uno, seleccione el número del archivo de escena que se va a cargar.

Seleccione [SET].

El archivo se carga.

- Podría aparecer un mensaje de error. Para obtener más información sobre el mensaje de error, consulte “Casos indicados mediante mensajes de error”.

## Inicialización del archivo de escena

Inicializa el archivo de escena guardado en la memoria de la cámara.

Seleccione el archivo de escena para el que va a restaurar el ajuste predeterminado de fábrica en el menú [FICHERO ESCENA] → [SEL. ARCHIVO].

Seleccione el menú [FICHERO ESCENA] → [CARGAR/GUARDAR/INICIALIZAR] → [INICIALIZAR].

Aparece la pantalla de confirmación.

Seleccione [SÍ].

El archivo de escena seleccionado se restaura al ajuste predeterminado de fábrica.

## Cambio del nombre de un archivo de escena

Cambia el nombre del archivo de escena guardado en la memoria de la cámara.

La única parte editable del nombre del archivo de escena es la sección del título. Por ejemplo, si el nombre del archivo de escena es [F6:HLG], solo podrá cambiarse la parte “HLG”.

Seleccione el archivo de escena cuyo nombre va a cambiar en el menú [FICHERO ESCENA] → [SEL. ARCHIVO].

Seleccione el menú [FICHERO ESCENA] → [EDITAR NOMBRE].

Aparecen la pantalla de entrada de nombre de archivo y el teclado.

Introduzca el texto con el teclado. (Máximo de ocho caracteres)

Seleccione [Entrar].

El nombre del archivo se actualizará.

Inicio de la página