- Arriba
- Descripción de las Partes
- Cámara
- Lado trasero

# Lado trasero

Dentro de cada cubierta puede encontrar los siguientes terminales, ranuras de tarjeta y lámparas de acceso a la tarjeta.

- Terminal <USB3.0 DEVICE>

- Terminal <AV OUT>

- Terminal <REMOTE>

- Terminal <LAN>

- Terminal <HDMI>

- Terminal <DC IN 12V>

1. Terminal <USB3.0 DEVICE>

   Efectúe la conexión a un ordenador mediante el cable USB tipo C para transferir datos.

2. Lámpara de acceso a la tarjeta 1

   Indica el estado del acceso de grabación y reproducción de la tarjeta de memoria insertada en la ranura de tarjeta 1.

   En el menú puede configurarse si la luz se encenderá o no.

3. Ranura de tarjeta 1

   Una ranura para la tarjeta de memoria.

4. Ranura de tarjeta 2

   Una ranura para la tarjeta de memoria.

5. Lámpara de acceso a la tarjeta 2

   Indica el estado del acceso de grabación y reproducción de la tarjeta de memoria insertada en la ranura de tarjeta 2.

   En el menú puede configurarse si la luz se encenderá o no.

6. Entrada de ventilador

   Entrada para ventilador. No la bloquee cuando la cámara se esté usando.

7. Terminal <SDI OUT>

   Un terminal para emitir una señal SDI conectando un monitor, etc.

8. Terminal <AV OUT>

   Este es el terminal de salida para vídeo y audio de un monitor externo.

9. Terminal <TC IN/OUT>

   Se conecta a un equipo externo y emite/recibe un código de tiempo.

   Recibe el código de tiempo estándar cuando el código de tiempo se bloquea con un equipo externo.

   La recepción y emisión se configuran en el menú [GRABACIÓN] → [TC/UB] → [SEL. TC ENTR./SAL.].

10. Terminal <REMOTE>

    Conecte la unidad de control remoto (opcional) para controlar algunas funciones de forma remota.

11. Terminal <LAN>

    Conecta el cable LAN.

12. Sensor ocular

    La pantalla se visualiza en el visor cuando se acerca un ojo.

13. Visor

14. Terminal <AUDIO INPUT 1> (XLR, 3 contactos)

    Conecta un equipo de audio o un micrófono externo.

15. Luz indicadora trasera

    Se ilumina cuando se inicia la grabación. Parpadea cuando el nivel de la batería es bajo.

    En el menú puede configurarse si la luz se encenderá o no.

16. Terminal <HDMI>

    Un terminal para emitir señal de vídeo conectando un monitor, etc.

17. Sección de montaje de la batería

    Permite montar una batería.

18. Botón de liberación de la batería

    Se usa al retirar la batería de la cámara.

19. Terminal <DC IN 12V>

    Conecta el adaptador de CA incluido y sirve de suministro de alimentación externo.

20. Terminal <AUDIO INPUT 2> (XLR, 3 contactos)

    Conecta un equipo de audio o un micrófono externo.

Inicio de la página