- Arriba
- Conexión de red
- Conexión al controlador remoto de la cámara (AW-RP150G)
- Ajustes de la cámara

# Ajustes de la cámara

Para el firmware de la cámara, use Ver.4.00 o posterior.

Para obtener más información sobre la configuración de la cámara, consulte “Conexión al terminal iPhone/iPad o Android”. En función del entorno de filmación, seleccione [HABILITAR] o [HABILITAR(MANTENER)] para el menú [RED] → [CONTR. REMOTO IP] → [HAB./DESHAB.].

Además, configure lo siguiente:

- Cambie al modo automático mediante el interruptor <AUTO/MANUAL>. (Interruptor <AUTO/MANUAL>)

- Si se ha asignado [SÚPER GANANCIA] a algún botón USER, descarte la asignación de esta función. (Súper ganancia)

También se recomiendan los siguientes ajustes.

- Seleccione el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [ATW] → [OFF]. ([ATW])

- Seleccione el menú [CÁMARA] → [BOTÓN AUTO] → [ATW] → [OFF]. ([ATW])

- Seleccione el menú [CÁMARA] → [BOTÓN AUTO] → [OBTURADOR AUTO] → [OFF]. ([OBTURADOR AUTO])

- Seleccione el menú [CÁMARA] → [BOTÓN AUTO] → [AGC] → [OFF]. ([AGC])

NOTA

- Si se selecciona el menú [RED] → [CONTR. REMOTO IP] → [HAB./DESHAB.] → [HABILITAR(MANTENER)], la conexión se conservará incluso si se desconecta del controlador remoto. Se seguirán aplicando las restricciones durante la conexión, como el botón <THUMBNAIL>, que no estará operativo.

  Para finalizar el estado de conexión, seleccione el menú [RED] → [CONTR. REMOTO IP] → [HAB./DESHAB.] → [DESHABILITAR].

- La configuración de red y los ajustes relacionados con la IP remota para la cámara se reflejarán de inmediato tras seleccionar el menú. La conexión entre la cámara y el controlador remoto se cancelará si se cambian los ajustes del menú.

## Configuración del número de puerto de espera

Según el entorno, configure el número de puerto para espera en caso necesario.

Configure el número de puerto en el menú [RED] → [CONTR. REMOTO IP] → [PUERTO DE CONTROL REMOTO].

NOTA

- El valor de configuración no se refleja hasta que el menú [RED] → [CONTR. REMOTO IP] → [HAB./DESHAB.] se cambia a [DESHABILITAR] una vez, o cuando se reinicia la cámara.

- No se pueden especificar el número 80 ni el mismo valor que el número de puerto configurado para otro elemento de menú.

- Solo se usará el puerto TCP configurado como el valor de configuración.

- Pregunte al administrador de la red o del controlador si es necesario realizar algún cambio.

Inicio de la página