- Arriba
- Preparación
- Asignación de funciones a los botones USER

# Asignación de funciones a los botones USER

Botón <USER 1>

Botón <USER 2>

Botón <USER 3>

Botón <USER 4>

Botón <USER 5>

Botón <USER 6>

Botón <USER 7>

La función seleccionada puede asignarse a los botones USER.

Los botones USER tienen siete botones USER en la cámara (botones del <USER 1> al <USER 7>) y cinco iconos de botón USER que se visualizan en el monitor LCD (iconos de botón del [USER8] al [USER12]).

Se pueden usar los botones del <USER 1> al <USER 7> como botones USER cuando se visualice la pantalla de imagen de la cámara.

Se pueden usar los iconos de botón del [USER8] al [USER12] como botones USER cuando se visualice la pantalla de icono de funcionamiento.

Seleccione la función que se asignará a cada uno en el menú [CÁMARA] → [BOTÓN USUARIO] → [USER1] a [USER12].

#### Funciones asignadas a los botones USER en la configuración de fábrica

Botón USER | Función
--- | ---
Botón <USER 1> | [O.I.S.]
Botón <USER 2> | [ZEBRA]
Botón <USER 3> | [MFO]
Botón <USER 4> | [NIVEL AUTO IRIS]
Botón <USER 5> | [SEL. RANURA]
Botón <USER 6> | [IRIS]
Botón <USER 7> | [AWB]
[USER8] | [GRAB. IR]
[USER9] | [MACRO ENFOQUE]
[USER10] | [ÁREA]
[USER11] | [BLOQUEO ATW]
[USER12] | [MENU]

Funciones asignadas a los botones USER
Comprobación la función asignada a los botones USER
Inicio de la página