- Arriba
- Funcionamiento
- Ajustes del menú
- Menú [AUDIO]

# Menú [AUDIO]

Configura la función de entrada/salida de audio.

## [AJ. ENTRADA]

### [VOL. MIC ENTRADA1]

Establece el nivel de entrada del micrófono externo conectado al terminal <AUDIO INPUT 1>. Se activa cuando el micrófono externo está conectado y el interruptor <INPUT1> se establece en <MIC> o <+48V>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Configuración de fábrica: [−50dB])

### [VOL. MIC ENTRADA2]

Establece el nivel de entrada del micrófono externo conectado al terminal <AUDIO INPUT 2>. Se activa cuando el micrófono externo está conectado y el interruptor <INPUT2> se establece en <MIC> o <+48V>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Configuración de fábrica: [−50dB])

### [VOL. LÍNEA ENTRADA1]

Establece el nivel de entrada de audio del dispositivo de audio conectado al terminal <AUDIO INPUT 1>. Se activa cuando el dispositivo de audio está conectado y el interruptor <INPUT1> se establece en <LINE>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [4dB], [0dB]

(Configuración de fábrica: [0dB])

### [VOL. LÍNEA ENTRADA2]

Establece el nivel de entrada de audio del dispositivo de audio conectado al terminal <AUDIO INPUT 2>. Se activa cuando el dispositivo de audio está conectado y el interruptor <INPUT2> se establece en <LINE>.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [4dB], [0dB]

(Configuración de fábrica: [0dB])

## [AJ. CANAL GRAB.]

### [NIVEL CANAL 1]

Establece si el método de ajuste del nivel de grabación para el canal de audio 1 será automático o manual.

Si [NIVEL AUDIO CH1] se ha asignado al botón USER, al pulsarse el botón USER se cambia entre [AUTO]/[MANUAL].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [AUTO], [MANUAL]

(Configuración de fábrica: [AUTO])

### [NIVEL CANAL 2]

Establece si el método de ajuste del nivel de grabación para el canal de audio 2 será automático o manual.

Si [NIVEL AUDIO CH2] se ha asignado al botón USER, al pulsarse el botón USER se cambia entre [AUTO]/[MANUAL].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [AUTO], [MANUAL]

(Configuración de fábrica: [AUTO])

### [NIVEL CANAL 3]

Establece si el método de ajuste del nivel de grabación para el canal de audio 3 será automático o manual.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [AUTO], [MANUAL]

(Configuración de fábrica: [AUTO])

### [NIVEL CANAL 4]

Establece si el método de ajuste del nivel de grabación para el canal de audio 4 será automático o manual.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [AUTO], [MANUAL]

(Configuración de fábrica: [AUTO])

### [CTRL. NIV. CANAL 3]

El nivel de grabación puede ajustarse manualmente; al ajustar [NIVEL CANAL 3] el nivel de grabación del canal de audio 3 se define en [MANUAL].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0]…[100]

(Configuración de fábrica: [70])

### [CTRL. NIV. CANAL 4]

El nivel de grabación puede ajustarse manualmente; al ajustar [NIVEL CANAL 4] el nivel de grabación del canal de audio 4 se define en [MANUAL].

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [0]…[100]

(Configuración de fábrica: [70])

### [CORTE GRAVES MIC CH1]

Activa/desactiva el filtro de corte bajo del canal de audio 1.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [CORTE GRAVES MIC CH2]

Activa/desactiva el filtro de corte bajo del canal de audio 2.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [CORTE GRAVES MIC CH3]

Activa/desactiva el filtro de corte bajo del canal de audio 3.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [CORTE GRAVES MIC CH4]

Activa/desactiva el filtro de corte bajo del canal de audio 4.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [LIMITADOR CH1]

Activa/desactiva el limitador cuando el método para ajustar el nivel de entrada de audio para el canal de audio 1 es manual.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [LIMITADOR CH2]

Activa/desactiva el limitador cuando el método para ajustar el nivel de entrada de audio para el canal de audio 2 es manual.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [LIMITADOR CH3]

Activa/desactiva el limitador cuando el método para ajustar el nivel de entrada de audio para el canal de audio 3 es manual.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [LIMITADOR CH4]

Activa/desactiva el limitador cuando el método para ajustar el nivel de entrada de audio para el canal de audio 4 es manual.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ON], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [RANGO]

Establece el espacio (nivel estándar).

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [12dB], [18dB], [20dB]

(Configuración de fábrica: [20dB] (cuando [AREA SETTINGS] es [AREA 1]/[AREA 2]/[AREA 3]), [18dB] (cuando [AREA SETTINGS] es [AREA 4]))

## [AJUSTES SALIDA]

### [SALIDA AUDIO]

Establece el canal de audio y el formato para emitir desde el terminal <AV OUT>, el terminal de los auriculares y el altavoz incorporado.

Si [SALIDA AUDIO] se ha asignado al botón USER, al pulsarse el botón USER se cambia entre el ajuste.

Cuando se ha configurado [CH1]/[CH2]/[ESTÉREO CANAL 1/2]/[MEZCLA CANAL 1/2], se alterna entre [CH1], [CH2], [ESTÉREO CANAL 1/2] y [MEZCLA CANAL 1/2] en orden. Cuando se ha configurado [CH3]/[CH4]/[ESTÉREO CANAL 3/4]/[MEZCLA CANAL 3/4], se alterna entre [CH3], [CH4], [ESTÉREO CANAL 3/4] y [MEZCLA CANAL 3/4] en orden.

[CH1] | Emite la señal para el canal de audio 1 como monoaural.
[CH2] | Emite la señal para el canal de audio 2 como monoaural.
[ESTÉREO CANAL 1/2] | Emite las señales del canal de audio 1 y del canal de audio 2 como estéreo. Emite como monoaural desde el altavoz incorporado.
[MEZCLA CANAL 1/2] | Mezcla las señales del canal de audio 1 y del canal de audio 2, y las emite como monoaurales.
[CH3] | Emite la señal para el canal de audio 3 como monoaural. Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura como [AVCHD], funcionará en [CH1].
[CH4] | Emite la señal para el canal de audio 4 como monoaural. Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura como [AVCHD], funcionará en [CH2].
[ESTÉREO CANAL 3/4] | Emite las señales del canal de audio 3 y del canal de audio 4 como estéreo. Emite como monoaural desde el altavoz incorporado. Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura como [AVCHD], funcionará en [ESTÉREO CANAL 1/2].
[MEZCLA CANAL 3/4] | Mezcla las señales del canal de audio 3 y del canal de audio 4, y las emite como monoaurales. Cuando [FORMATO ARCHIVO] se configura como [AVCHD], funcionará en [MEZCLA CANAL 1/2].

(Configuración de fábrica: [ESTÉREO CANAL 1/2])

### [SALIDA HDMI]

Selecciona el canal de audio que se emitirá desde el terminal <HDMI>.

[CH1/2] | Emite las señales de audio del canal de audio 1 y del canal de audio 2 como estéreo.
[CH3/4] | Emite las señales de audio del canal de audio 3 y del canal de audio 4 como estéreo.
[CH1/2/3/4] | Emite las señales de audio de los canales de audio del 1 al 4 como 4 canales.

(Configuración de fábrica: [CH1/2])

NOTA

- El ajuste se fija en [CH1/2] cuando el menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO] se configura como [AVCHD].

## [ALARMA]

### [FIN BATERÍA]

Establece si sonará la alarma cuando se acabe el nivel de batería restante.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ALTO], [MEDIO], [BAJO], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [FIN MEDIA]

Establece si sonará la alarma cuando se acabe la capacidad de grabación restante de la tarjeta de memoria.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ALTO], [MEDIO], [BAJO], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

### [ADVERTENCIA GRAB]

Establece si sonará la alarma cuando se produzcan una advertencia o un error del sistema.

Los elementos que se pueden configurar son los siguientes.

- [ALTO], [MEDIO], [BAJO], [OFF]

(Configuración de fábrica: [OFF])

Inicio de la página