- Arriba
- Filmación
- Configuraciones ajustables durante la filmación
- Iris

# Iris

Cambie al modo manual mediante el interruptor <AUTO/MANUAL>. (Filmación)

Pulse el botón <IRIS> para cambiar el método de ajuste de la apertura del objetivo.

Iris automático: ajusta la configuración del iris de forma automática.

Iris manual: ajusta el iris del objetivo manualmente.

Si se está utilizando el iris manual, gire el anillo de iris para ajustar el iris del objetivo.

Cuando la función de nivel de iris automático para el iris automático está activada, el valor objetivo de este nivel se puede ajustar al girar el anillo de iris. Sin embargo, el valor no se aplica a la configuración del menú [FICHERO ESCENA] → [EFECTO NIVEL AUTOIRIS].

Inicio de la página