- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- Función de articulación

# Función de articulación

Esta función ajusta la compresión de las señales de vídeo para evitar la formación de halo en las imágenes.

#### Ajustes generales

Utilice la cámara con los ajustes predeterminados de fábrica.

#### Configuración avanzada

Se configura con el menú [FICHERO ESCENA] → [AJUSTE KNEE].

[MODO KNEE]: ajusta el modo de funcionamiento de la función de articulación ([AUTO]/[MANUAL]/[OFF]).

- Cuando [AUTO] está seleccionado en [AJUSTE KNEE]

  [RESP. AUTO KNEE]: ajusta la velocidad de respuesta. Cuanto más pequeño es el valor del ajuste, más rápida es la velocidad de respuesta.

- Cuando [MANUAL] está seleccionado en [AJUSTE KNEE]

  [PUNTO KNEE]: establece la posición del punto de articulación en 0,5% incrementos.

  [PENDIENTE KNEE]: establece la inclinación de la articulación.

NOTA

- La función de articulación no puede establecerse si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] está configurado como [V-Log].

Inicio de la página