- Arriba
- Filmación
- Entrada de audio
- Ajuste del nivel de audio de la grabación

# Ajuste del nivel de audio de la grabación

Hay un ajuste manual y otro ajuste automático como método de ajuste del nivel de audio de la grabación.

Si [NIVEL AUDIO CH1]/[NIVEL AUDIO CH2] se asigna al botón USER, el método de ajuste del nivel de grabación para el canal de audio 1 y el canal de audio 2 se puede alternar entre manual y automático con el botón USER.

## Ajuste automático del nivel de la grabación

Seleccione el menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [NIVEL CANAL 1]/[NIVEL CANAL 2]/[NIVEL CANAL 3]/[NIVEL CANAL 4] → [AUTO].

- Del canal de audio 1 al canal de audio 4, se pueden configurar por separado.

- Los siguientes ajustes están desactivados cuando se selecciona el menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [NIVEL CANAL 1]/[NIVEL CANAL 2] → [AUTO].

  - Ajuste del nivel de la grabación con el dial <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>

  - Configuración del menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [LIMITADOR CH1]/[LIMITADOR CH2]

- Los siguientes ajustes están desactivados cuando se selecciona el menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [NIVEL CANAL 3]/[NIVEL CANAL 4] → [AUTO].

  - Configuración del menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [CTRL. NIV. CANAL 3]/[CTRL. NIV. CANAL 4]

  - Configuración del menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [LIMITADOR CH3]/[LIMITADOR CH4]

## Ajuste manual del nivel de la grabación

#### Ajustes del canal de audio 1/canal de audio 2

Seleccione el menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [NIVEL CANAL 1]/[NIVEL CANAL 2] → [MANUAL].

Ajuste el nivel de la grabación mediante el dial <AUDIO LEVEL CH1>/<AUDIO LEVEL CH2>.

- Cuando el nivel de entrada de audio es superior a 0 dB, se muestra la visualización de nivel superior a 0 dB en rojo en la pantalla de imagen de la cámara y en el medidor de nivel de audio en la pantalla AUDIO de la comprobación del modo. Se indica así que el volumen de entrada es demasiado alto.

  Ajuste de modo que el valor máximo del nivel de audio no sea superior a 0 dB.

#### Ajustes del canal de audio 3/canal de audio 4

Seleccione el menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [NIVEL CANAL 3]/[NIVEL CANAL 4] → [MANUAL].

Ajuste el nivel de grabación con el menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [CTRL. NIV. CANAL 3]/[CTRL. NIV. CANAL 4].

Cuanto mayor es el valor, más alto es el nivel.

NOTA

- Los siguientes ajustes están desactivados cuando se selecciona el menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [NIVEL CANAL 1]/[NIVEL CANAL 2]/[NIVEL CANAL 3]/[NIVEL CANAL 4] → [MANUAL].

  - Configuración del menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [LIMITADOR CH1]/[LIMITADOR CH2]/[LIMITADOR CH3]/[LIMITADOR CH4]

## Nivel estándar de grabación

El nivel de la grabación estándar puede configurarse.

Seleccione el menú [AUDIO] → [AJ. CANAL GRAB.] → [RANGO] → [12dB]/[18dB]/[20dB].

[20dB]: selecciónelo al equiparar el nivel estándar de grabación con la cámara de transmisión serie AJ de Panasonic.

[12dB]: selecciónelo al equiparar el nivel estándar de grabación con la cámara profesional serie AG-UX de Panasonic.

## Confirmación del nivel de entrada de audio

El nivel de entrada de audio puede confirmarse en la pantalla de imagen de la cámara y en la pantalla AUDIO de la comprobación del modo.

Inicio de la página