- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Adaptador de CA

# Adaptador de CA

Fuente de alimentación CA 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz, 1,2 A Salida de alimentación CC 12 V, 3,0 A

indica información de seguridad.

Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Humedad ambiente de funcionamiento | 10% – 90% (humedad relativa, sin condensación)
Peso | Aprox. 225 g (0,496 libras)
Dimensiones (An.×Al.×Pr.) | 115 mm×37 mm×57 mm (4-1/2 pulgadas × 1-7/16 pulgadas × 2-1/4 pulgadas) (salvo la sección del cable CC)

Inicio de la página