- Arriba
- Preparación
- Ajuste y configuración del monitor LCD
- Ajuste del monitor LCD

# Ajuste del monitor LCD

#### Ajuste del brillo, el contraste y el nivel del color

Los valores de [BRILLO] (brillo), [CONTRASTE] (contraste) y [NIVEL COLOR] (nivel de color) se pueden ajustar en el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [LCD].

Los ajustes del monitor LCD no afectan a las imágenes emitidas ni grabadas por la cámara.

#### Ajuste de la luminancia de la contraluz

Permite cambiar el brillo de la contraluz del monitor LCD. Están disponibles estos dos métodos:

- Se configura con el menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [LCD] → [CONTRALUZ].

- Alterna entre [0], [1], [2], y [−1] en orden cada vez que se pulsa el botón USER al que se ha asignado [RETROILUM. LCD] o se toca el icono del botón USER.

Inicio de la página