- Arriba
- Preparación
- Preparación de la tarjeta de memoria
- Estado de la lámpara de acceso a la tarjeta y la tarjeta de memoria

# Estado de la lámpara de acceso a la tarjeta y la tarjeta de memoria

Lámpara de acceso a la tarjeta | Estado de la tarjeta de memoria
--- | ---
Naranja (encendida) | Objetivo de grabación | Se permiten la carga/escritura. Destino de grabación actual.
Verde (encendida) | Es posible la grabación | Se permiten la carga/escritura.
Naranja (parpadeante) | Accediendo a la tarjeta | Actualmente se están realizando la carga/escritura.
Naranja (parpadeo rápido) | Detección de la tarjeta de memoria | La tarjeta de memoria se está detectando.
| Error | Se ha producido un error. Parpadeará incluso si la tarjeta de memoria no está insertada cuando se produce un error.
Verde (parpadeo lento) | No queda capacidad de grabación | No queda capacidad de grabación en la tarjeta de memoria. Solo es posible la carga.
| Protección contra escritura | El interruptor de protección contra escritura de la tarjeta de memoria se mueve hacia el lado LOCK.
| La grabación no es posible | No se puede grabar con el formato de grabación actualmente seleccionado. Para grabar, cambie el formato de grabación o use la tarjeta de memoria compatible con el formato de grabación.
Apagado | No hay ninguna tarjeta de memoria insertada. | No se ha insertado ninguna tarjeta de memoria.
| Formato ilegal | El formato no es correcto. Vuelva a formatear la tarjeta.
| Tarjeta no compatible | Este tipo de tarjeta no puede usarse con la cámara, por ejemplo, MMC (Multi Media Card).
| Configuración del menú [RED] → [FUNC. RED] → [NDI|HX] | No se puede grabar ni reproducir. Se pueden usar otras funciones que no sean la grabación ni reproducción (carga del archivo de escena, etc.).
| Tarjeta microP2 formateada con cifrado con contraseña CPS | No se puede usar con la cámara. Si se formatea con la cámara, puede usarse como una tarjeta microP2 que no está cifrada.
| Durante el modo lector de tarjeta | La lámpara de acceso a la tarjeta 1/lámpara de acceso a la tarjeta 2 se apagan cuando no hay ningún acceso.

NOTA

- La lámpara de acceso a la tarjeta no se encenderá ni parpadeará si se selecciona el menú [OTROS] → [LED] → [LED ACCESO] → [OFF].

Inicio de la página