- Arriba
- Conexión de red
- Uso del servicio en la nube
- Subida de contenido

# Subida de contenido

## Procedimiento de uso

Configure los ajustes de red con la cámara. (Ajustes de red)

Cree una tarjeta SD con un perfil realizando el siguiente procedimiento en un ordenador.

- Inicie sesión en el servicio en la nube y descargue el perfil.

- Descomprima el archivo descargado.

- Guarde la carpeta PRIVATE descomprimida en el directorio raíz de la tarjeta SD.

Configure la cámara de la forma siguiente para activar el perfil.

- Seleccione el menú [RED] → [CARGAR] → [HAB./DESHAB.] → [HABILITAR].

- Inserte una tarjeta SD y cargue el perfil en la cámara con uno de los siguientes métodos.

  (La ranura para tarjeta en la que se va a cargar y guardar puede configurarse en el menú [OTROS] → [FICHERO] → [RANURA PARA CARGAR/GUARDAR])

  - Seleccione el menú [RED] → [CARGAR] → [INFO. CONEXIÓN] → [MEMORIA] y cargue el contenido de la tarjeta SD con el menú [RED] → [CARGAR] → [CARGAR (TARJ. SD)].

  - Seleccione el menú [RED] → [CARGAR] → [INFO. CONEXIÓN] → [TARJETA SD].

- Confirme que se visualiza el menú [RED] → [CARGAR] → [TIPO DATOS] → [CLOUD].

Realice la configuración y la operación necesarias para la subida con el servicio en la nube.

## Subida de contenido con el servicio en la nube

- Para usar la función de subida de contenido, es necesario enlazar a un servicio en la nube.

- Para obtener más información, consulte los documentos del servicio en la nube.

- La cámara admite el protocolo FTP/SFTP. Configúrelo en el servicio en la nube según el servidor que se vaya a usar.

- Los datos de grabación en AVCHD no se admiten para la subida.

- Es posible configurar solo los clips con marcas de toma añadidas (Función de grabación con marca de toma) como destino de subida realizando la operación para los datos de grabación P2 en el servicio en la nube.

- La operación para subir solo los datos proxy (Grabación de los datos proxy) se puede configurar realizando la operación para los datos de grabación P2 en el servicio en la nube. Cuando solo se suben los datos proxy y, a continuación, se suben los datos de grabación del material principal seleccionándolos en el servicio en la nube, configure el menú [GRABACIÓN] → [METADATOS GRAB.] → [N.º SERIE TARJETA] → [ON] antes de la grabación. Además, use las tarjetas SD que no tengan un número de serie de tarjeta duplicado.

- Las operaciones como eliminar el clip o formatear la tarjeta de memoria durante la subida de un clip podrían provocar un error o una subida incompleta.

- La conexión podría no ser posible según la configuración del algoritmo de cifrado del servidor cuando se usa SFTP.

- La operación de subida podría dejarse en pausa cuando la carga de acceso a la tarjeta SD es alta debido a la operación de grabación, etc.

Inicio de la página