- Arriba
- Especificaciones
- Especificaciones
- Entrada/salida de audio

# Entrada/salida de audio

Micrófono incorporado | Admite un micrófono estéreo
Terminal <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2> | XLR×2, 3 contactos Entrada de alta impedancia, <LINE>/<MIC>/<+48V> (selección del interruptor) <LINE>: 4 dBu/0 dBu (selección del menú) <MIC>: −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (selección del menú)
Terminal <SDI OUT> | LPCM 4ch
Terminal <HDMI> | LPCM 2ch/4ch (se selecciona en el menú)
Terminal <AV OUT> | Mini jack de 3,5 mm de diámetro Nivel de salida: 600 Ω, 316 mV
Terminal de auriculares | Mini jack estéreo de 3,5 mm de diámetro × 1
Altavoz | 20 mm de diámetro, redondo ×1

Inicio de la página