- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Franjas cromáticas

# Franjas cromáticas

Las franjas cromáticas pueden visualizarse. Es útil para el ajuste de la calidad de imagen de una TV o de un monitor externo.

Pulse el botón <BARS>.

Vuelva a pulsar el botón <BARS> para volver a la visualización normal.

## Configuración del tipo de franjas cromáticas

Seleccione el tipo de franjas cromáticas en el menú [OTROS] → [BARRAS COLORES] → [TIPO BARRAS COLORES].

- El tipo de franjas cromáticas se puede seleccionar de [SMPTE] o [LLENO].

NOTA

- Puede aparecer una mancha según la resolución de salida.

- Pulse el botón USER al que se asigna [BARS] o toque el icono del botón USER para mostrar u ocultar las franjas cromáticas.

## Configuración de la salida audio de la señal de prueba

Establece si la señal de prueba de audio (señal de tono de nivel 1 kHz) se puede emitir cuando se muestran las franjas cromáticas.

Seleccione el menú [OTROS] → [BARRAS COLORES] → [TONO DE PRUEBA] → [ON].

Inicio de la página