- Arriba
- Preparación
- Luz indicadora

# Luz indicadora

La luz indicadora delantera y la luz indicadora trasera pueden encenderse durante la filmación.

Seleccione el menú [OTROS] → [LED] → [LED TALLY] → [FRONTAL]/[TRASERA]/[AMBOS].

Seleccione el menú [OTROS] → [LED] → [GRAB TALLY] → [ON].

- La luz indicadora parpadeará cuando la cámara se encuentre en el siguiente estado.

  - Cuando la capacidad de grabación restante de la tarjeta de memoria o el nivel de batería restante es bajo (una vez por segundo)

  - Cuando la tarjeta de memoria no dispone de más espacio para grabar (cuatro veces por segundo)

  - Cuando se produce una advertencia de error del sistema o cuando se ha realizado una grabación anómala (cuatro veces por segundo)

NOTA

- La luz indicadora no se encenderá ni parpadeará cuando se configure el menú [OTROS] → [LED] → [LED TALLY] → [OFF].

Inicio de la página