- Arriba
- Filmación
- Filmación

# Filmación

Para la filmación, siga los pasos descritos a continuación.

1. Botón REC (en la empuñadura)

2. Botón REC (en el asa)

3. Interruptor <AUTO/MANUAL>

Establezca los ajustes de vídeo y la entrada de audio.

- Antes de filmar, es necesario definir o ajustar lo siguiente.

  - Ajustes de imagen para la función de brillo (iris, ganancia, obturador) y la función de ajuste del balance de blancos, etc.

  - Ajustes de entrada de audio para la grabación de audio.

  - Ajuste del nivel de grabación de audio

Seleccione el modo de filmación con el interruptor <AUTO/MANUAL>.

<AUTO>: modo automático

- [A] se visualiza en la parte superior del visor y en el monitor LCD.

- El enfoque, el iris, la ganancia, el obturador y el balance de blancos se ajustan automáticamente.

- Puede definir las operaciones para el modo automático en el menú [CÁMARA] → [BOTÓN AUTO].

<MANUAL>: modo manual

- Para ajustar el enfoque, el iris, la ganancia, la velocidad de obturación y el balance de blancos manualmente, ajuste la cámara en el modo manual.

- Para ajustar el brillo, ajustar el iris y el filtro ND. (Iris)

- Para enfocar manualmente, utilice la operación de enfoque. (Enfoque (enfoque manual))

- Para ajustar el balance de blancos, ajuste el balance de blancos y el de negros. (Ajuste del balance de blancos y negros)

- Para ajustar la configuración de la entrada de audio y el nivel de grabación, cambie la entrada de audio. (Conmutación de la entrada de audio)

Inicie la grabación pulsando el botón REC.

- Hay un botón REC en la empuñadura y otro en el asa.

- La luz indicadora se ilumina en rojo durante la grabación.

Vuelva a pulsar el botón REC para detener.

Tras pulsar el botón REC, podría ser necesario esperar un tiempo hasta que se detenga la grabación.

Compruebe los vídeos grabados.

Al finalizar la grabación, al pulsar el botón <REC CHECK> se reproducen automáticamente aproximadamente hasta los últimos tres segundos del último clip grabado.

De esta forma puede comprobar si el vídeo se ha grabado correctamente.

- Permite regresar al modo de espera de grabación tras efectuar la comprobación.

La comprobación de REC no funcionará en los siguientes casos.

- Cuando se activa/desactiva la alimentación

- Cuando se reinicia

- Cuando se pulsa el botón <THUMBNAIL>

- Cuando la tarjeta de memoria se inserta/extrae

- Cuando se da formato a la tarjeta de memoria

- Cuando la ranura para tarjeta en la que grabar se cambia pulsando el botón USER al que está asignada la función [SEL. RANURA] o tocando el icono del botón USER

- Cuando se cambia a [MODO LECT. TARJ.] o [MODO SERVICIO]

- Cuando se configura el menú [GRABACIÓN] → [FUNC. 2 RANURAS] → [GRAB SIMULT.]/[GRAB 2º PLANO]

- Cuando se cambia alguno de estos ajustes

  - Menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]

  - Menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO]

  - Menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.]

  - Menú [GRABACIÓN] → [FUNC. 2 RANURAS]

Selección de la resolución, códec y velocidad de fotogramas para la grabación de vídeo
Inicio de la página