- Arriba
- Filmación
- Uso de la función de zoom

# Uso de la función de zoom

Ajuste el ángulo de visión con el que desee filmar.

La cámara dispone de un zoom óptico de 20 aumentos.

Se puede ampliar hasta casi 32 veces (unas 24 veces con grabación UHD) cuando se configura el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [i.ZOOM] → [ON].

La relación del zoom puede confirmarse entre [Z000]/[iZ000] (gran angular máximo) a [Z999]/[iZ999] (teleobjetivo máximo) en la visualización de la pantalla. El valor va aumentando conforme la cámara acerca el zoom y va disminuyendo conforme la cámara aleja el zoom.

La relación del zoom se muestra como [iZ000] para [iZ999] cuando [i.ZOOM] se configura como [ON]. El fondo del carácter “i” se muestra en blanco cuando la función i.ZOOM está activada.

El zoom puede accionarse en las siguientes tres ubicaciones:

- Palanca del zoom (en el asa)

- Palanca del zoom (en la empuñadura)

- Anillo de zoom en el objetivo

Ajuste de la posición del zoom
Inicio de la página