- Arriba
- Introducción
- Cosas que se pueden hacer con esta cámara
- Vinculación a dispositivos externos

# Vinculación a dispositivos externos

## Conexión al monitor

Es posible conectar un monitor para emitir imágenes.

Cable HDMI

Monitor

Cable BNC (terminal <SDI OUT>)

Cable de vídeo/audio* (terminal <AV OUT>)

Use un cable de vídeo/audio comercial (miniconector de 4 patillas).

Compruebe las especificaciones del cable del miniconector de 4 patillas.

Audio (Audio izquierdo: blanco)

Vídeo (amarillo)

Conexión a tierra

Audio (audio derecho: rojo)

- Use el cable apantallado doble de 4K/60P como el cable HDMI (opcional). También se recomienda usar el cable HDMI Panasonic 4K/60P compatible.

- Para el cable BNC (opcional) conectado al terminal <SDI OUT>, prepare un cable doblemente blindado equivalente a 5C-FB.

## Modo lector de tarjeta

Se transfieren datos (archivos) para llevar a cabo la edición no lineal en un ordenador.

- La cámara es compatible con USB 3.1 (GEN1).

Tarjeta de memoria*1

Cable USB tipo C*2

Ordenador

Las tarjetas de memoria están disponibles de forma opcional. No se suministran con la cámara.

El cable USB tipo C no se suministra con la cámara.

Use un cable USB tipo C comercial. Se recomienda usar un cable de no más de 1,5 m.

La cámara no ofrece función de alimentación por bus.

## Conexión al controlador remoto de la cámara (AW-RP150G)

Permite conectar el controlador remoto de la cámara AW-RP150G (opcional) mediante el cable LAN para controlar algunas funciones de forma remota.

Cable LAN

AW-RP150G

Inicio de la página