- Arriba
- Introducción
- Cosas que se pueden hacer con esta cámara
- Conexión a la red

# Conexión a la red

## Conexión LAN por cable

- La transmisión por streaming desde la cámara es posible usando el terminal <LAN>.

- El control remoto es posible usando el controlador remoto de la cámara (AW-RP150G).

NOTA

- Se recomienda el mismo segmento para la red a la que se conectan la cámara y el controlador o el ordenador.

  Si se conecta a un segmento diferente, compruebe detenidamente antes de su uso, ya que podría comportarse conforme a una configuración exclusiva para el dispositivo de red, etc.

## Conexión LAN inalámbrica

La cámara puede conectarse a la LAN inalámbrica conectando un módulo inalámbrico (opcional) compatible al terminal <USB2.0 HOST> de la cámara.

Las siguientes operaciones pueden realizarse desde un terminal iPhone/iPad o Android con la aplicación CX ROP instalada.

- Comprobación del estado de la cámara

- El control remoto de la cámara (enfoque, zoom, ajustes de calidad de imagen, control de grabación, como inicio/fin de grabación, y los ajustes de código de tiempo/bits de usuario)

- Operaciones del menú

- Inicio y fin de streaming (cuando la función se asigna al botón USER)

La cámara admite la función multicámara, mediante la cual una cámara seleccionada de entre hasta ocho cámaras se controla de forma remota desde un único dispositivo.

Para obtener más información del módulo inalámbrico compatible con la cámara y el funcionamiento de la aplicación CX ROP, visite la página web del servicio de asistencia o consulte la ayuda en línea para la aplicación.

https://pro-av.panasonic.net/

Inicio de la página