- Arriba
- Conexión de red
- Función de streaming
- Gestión de la información de configuración

# Gestión de la información de configuración

## Configuración del destino

La información relacionada con el destino se puede configurar o hacerse referencia a ella.

### Configuración del destino con el menú de la cámara

#### Para RTMP(S)

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INFO. CONEXIÓN] → [MEMORIA].

Introduzca el destino URL en el menú [RED] → [STREAMING] → [URL RECEPTOR DE RTMP(S)].

- Introduzca la URL de destino con el siguiente formato.

  - rtmp://(URL de servidor):(número de puerto)/(ruta)/(clave de transmisión)

  - rtmps://(URL de servidor):(número de puerto)/(ruta)/(clave de transmisión)

NOTA

- En general, se requiere un parámetro para la clave de transmisión con URL, pero la clave de transmisión podría estar incluida como parte de la ruta, en función del servicio. Para obtener más información, consulte el manual de cada servicio de streaming.

- Cuando se usa RTMPS, solo se puede seleccionar el formato de streaming igual o inferior a 25 Mbps.

#### Para cliente SRT

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INFO. CONEXIÓN] → [MEMORIA].

Configure los siguientes elementos con el menú [RED] → [STREAMING] → [CONFIGURACIÓN DE SRT].

- Introduzca el destino URL en [URL DEST] con el siguiente formato.

  srt://(servidor URL):(Número de puerto)/(Ruta)

- Introduzca el ID de transmisión en [ID STREAM].

- Si los datos de streaming se van a cifrar, seleccione el método de cifrado en [ENCRIPTACIÓN] e introduzca la contraseña en [CONTRASEÑA].

NOTA

- En general, se requiere un parámetro para el ID de transmisión con URL, pero el ID de transmisión podría estar incluido como parte de la ruta, en función del servicio. Para obtener más información, consulte el manual de cada servicio de streaming.

- Cuando se activa el cifrado SRT, solo se puede seleccionar el formato de streaming igual o inferior a 25 Mbps.

- Cuando la contraseña está en blanco, la comunicación se realiza sin el cifrado, incluso si [ENCRIPTACIÓN] se configura con otro valor que no sea [OFF].

### Referencia al destino desde la tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta de memoria donde se guarda la información del destino.

- La ranura para tarjeta en la que se va a cargar y guardar puede configurarse en el menú [OTROS] → [FICHERO] → [RANURA PARA CARGAR/GUARDAR].

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INFO. CONEXIÓN] → [TARJETA SD].

NOTA

- Si la información de configuración de la tarjeta de memoria no es la información para el protocolo o la nube seleccionados, se interpretará que no hay ninguna configuración.

## Cómo guardar la información del destino en la tarjeta de memoria

Inserte una tarjeta de memoria formateada con la cámara.

- La ranura para tarjeta en la que se va a cargar y guardar puede configurarse en el menú [OTROS] → [FICHERO] → [RANURA PARA CARGAR/GUARDAR].

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [GUARDAR (TARJ. SD)].

Seleccione [SÍ] al visualizar el mensaje de confirmación.

NOTA

- Solo los elementos guardados serán los únicos que se usen en la configuración del destino.

- El nombre del archivo de la tarjeta de memoria para guardar la información del destino no puede cambiarse.

- El archivo con la información del destino guardado en la tarjeta de memoria está cifrado.

- Solo se guardan los ajustes del protocolo seleccionado si el protocolo es RTMP(S) o el cliente SRT.

- No es posible guardar cuando [TIPO DATOS] se configura como [CLOUD].

- No es posible guardar cuando la cadena de caracteres iniciales de [URL RECEPTOR] o [URL DEST] (“rtmp://”, etc.) no se configura correctamente.

## Carga de la información del destino desde la tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta de memoria donde se guarda la información del destino.

- La ranura para tarjeta en la que se va a cargar y guardar puede configurarse en el menú [OTROS] → [FICHERO] → [RANURA PARA CARGAR/GUARDAR].

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [CARGAR (TARJ. SD)].

Seleccione [SÍ] al visualizar el mensaje de confirmación.

NOTA

- El nombre del archivo para cargar la información del destino guardado en la tarjeta de memoria no puede seleccionarse.

- La información de la configuración que la cámara puede cargar (consultar) es la siguiente.

  - Información guardada con la cámara

  - Archivo de configuración creado con el software P2 Network Setting (Introducción de los ajustes usando la herramienta de configuración)

  - Perfil descargado desde el servicio en la nube (Uso del servicio en la nube)

## Eliminación de la información del destino

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [BORRAR (MEMORIA)].

- La información de configuración para el servicio en la nube también se borra.

- La información de destino URL configurada en el servicio en la nube también se borra. (Uso del servicio en la nube)

## Parada del streaming de vídeo

Detenga el streaming en el siguiente procedimiento si el streaming se inició usando la cámara.

Seleccione el menú [RED] → [STREAMING] → [INICIO] → [OFF].

- Si se asigna una función de inicio/parada del streaming a un botón USER, el streaming también se puede detener con el botón USER.

Inicio de la página