- Arriba
- Filmación
- Uso de la función de zoom
- Ajuste de la posición del zoom

# Ajuste de la posición del zoom

Ajuste el zoom mediante la palanca del zoom.

<T>: acerque la imagen.

<W>: aleje la imagen.

Mediante la pulsación ligera de la palanca del zoom en el asa, se accionará el zoom a una velocidad reducida. Al pulsarla con fuerza se accionará el zoom a alta velocidad.

También puede aplicar el zoom manualmente con el anillo del zoom.

Palanca del zoom (en la empuñadura)

Anillo de zoom

Palanca del zoom (en el asa)

NOTA

- Pulse el botón USER al que se asigna [ZOOM RÁPIDO] en el menú [CÁMARA] → [BOTÓN USUARIO] o toque el icono del botón USER para activar/desactivar [ZOOM RÁPIDO] cuando desee usar el zoom a mayor velocidad.

- Cuando [ZOOM RÁPIDO] esté activado, el zoom motorizado se puede utilizar con una velocidad más alta si la palanca del zoom está pulsada hasta el final. Sin embargo, el sonido del zoom se vuelve más alto de lo normal. Si el sonido del zoom motorizado resulta molesto, desactive [ZOOM RÁPIDO].

#### Uso de la palanca del zoom de la empuñadura

Use el zoom con la velocidad ajustada en el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [VEL. ZOOM ASA].

Inicio de la página