- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Función de marca de hora

# Función de marca de hora

Puede registrar la fecha y la hora de la filmación en las imágenes.

Seleccione la información para grabar en el menú [GRABACIÓN] → [SUPERP. HORA].

[OFF]: no superpone la fecha ni la hora.

[DÍA]: solo superpone la fecha.

[HORA]: solo superpone la hora.

[DÍA Y HORA]: superpone la fecha y hora.

La fecha y hora de la grabación se muestran en la parte inferior central del monitor LCD.

NOTA

- El orden en el que aparecerán el año, el mes y el día de la marca de hora se establece en el menú [OTROS] → [RELOJ] → [FORM. FECHA].

- La visualización del mes para la marca de hora con la grabación de las imágenes se realiza en inglés.

- El tamaño de los caracteres y la posición en pantalla de la marca de hora varían según el formato de grabación-

- La marca de hora no se graba en los siguientes casos.

  - Cuando se configura el menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.] → [480-59.94i/AVCHD SA]/[576-50.00i/AVCHD SA]

  - Cuando se configura el menú [FICHERO ESCENA] → [VEL. CUADRO VAR.] → [ON]

  - Cuando se configura el menú [SISTEMA] → [SÚPER LENTO] → [ON]

  - Cuando se configura el menú [RED] → [FUNC. RED] → [STREAMING]/[NDI|HX]

  - Cuando se configura el menú [GRABACIÓN] → [CONFIGURACIÓN PROXY] → [GRABACIÓN PROXY] → [ON]

  - Cuando se configura el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] → [V-Log]

- La posición para visualizar la marca de hora no puede cambiarse.

- La marca de hora se visualiza en la pantalla del monitor LCD, la imagen del visor y la imagen emitida desde los terminales <SDI OUT>/<HDMI>/<AV OUT>.

  Cuando se configura lo siguiente en el menú [SISTEMA] → [FORMATO GRAB.], la marca de hora visualizada en el vídeo de la pantalla del monitor LCD/visor tendrá un tamaño diferente para los caracteres y la posición de visualización comparada con la marca de hora de la grabación.

  [1080-59.94i/AVC-I50]

  [1080-50.00i/AVC-I50]

  [720-59.94p/AVC-I200]

  [720-59.94p/AVC-I100]

  [720-59.94p/AVC-I50]

  [720-59.94p/AVC-G50]

  [720-59.94p/AVC-G25]

  [720-59.94p/AVC-G12]

  [720-50.00p/AVC-I200]

  [720-50.00p/AVC-I100]

  [720-50.00p/AVC-I50]

  [720-50.00p/AVC-G50]

  [720-50.00p/AVC-G25]

  [720-50.00p/AVC-G12]

  [720-59.94p/AVCHD PM]

  [720-50.00p/AVCHD PM]

- La salida externa se retarda un fotograma al superponer la marca de hora.

- La configuración del menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [INDICADOR] → [DÍA/HORA] se desactiva al superponer la marca de hora.

- La marca de hora es una señal de imagen grababa superpuesta en el sujeto. Por tanto, la visualización de picos de la función de asistencia de enfoque y la detección del patrón de cebra también se activan con la visualización de la marca de hora. La marca de hora también se visualiza en horizontal invertida cuando se configura conforme al menú [SALIDA VÍDEO/LCD/VISOR] → [LCD] → [AUTODISPARO] → [ESPEJO].

Inicio de la página