- Arriba
- Filmación
- Función multimanual
- Ajuste de la anchura de la zona de enfoque automático

# Ajuste de la anchura de la zona de enfoque automático

Ajusta la anchura de la zona para el enfoque automático de modo que coincida con el tamaño del sujeto.

Pulse el botón USER asignado a [ÁREA AF] o toque el icono del botón USER con la pantalla de imagen de la cámara visualizada.

[ AF AREA] se muestra en la pantalla de imagen de la cámara.

Gire el multidial para ajustar el marco de zona del enfoque automático.

Pulse el multidial.

La configuración cambia a la anchura mostrada y se sale de la pantalla.

Pulse el botón <EXIT> para salir sin cambiar la configuración.

Para anular el ajuste, pulse el botón USER al que se asigna [ÁREA AF] o toque el icono del botón USER.

Para volver a ajustar, pulse el multidial cuando se muestre [ AF AREA] en amarillo y realice los pasos del 2 al 3.

NOTA

- La anchura del marco de zona de enfoque automático puede ajustarse incluso si se ha configurado el menú [CÁMARA] → [CAMBIAR MODO] → [ANCHO ÁREA AF] → [ON] y el menú está cerrado.

Inicio de la página