- Arriba
- Conexión de red
- Función de streaming
- Configuración básica de la cámara

# Configuración básica de la cámara

## Especificación de los ajustes de red

Especifique los ajustes de red. (Ajustes de red)

## Ajustes de la función de streaming

Configure el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]/[FORMATO GRAB.].

- Para obtener más información sobre los elementos de configuración, consulte “Ajustes al usar la función de streaming”, “Ajustes al usar la función de streaming 4K”.

Seleccione el menú [RED] → [FUNC. RED] → [STREAMING] o [STREAMING(4K)].

La función de streaming se ha activado.

Seleccione el protocolo con el menú [RED] → [STREAMING] → [PROTOCOLO DE STREAMING].

En el menú [RED] → [STREAMING] → [FORMATO STREAMING], configure el formato para el streaming.

- Para obtener más información sobre los elementos de configuración, consulte “Ajustes al usar la función de streaming”, “Ajustes al usar la función de streaming 4K”.

Defina la configuración correspondiente para el protocolo seleccionado.

- Para obtener más información sobre cada protocolo, consulte “Configuración para cada protocolo e inicio del streaming”.

NOTA

- La función de streaming se puede usar cuando se cumplen estas condiciones.

  - El menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO] se configura con un valor que no sea [AVCHD]

  - Se ha configurado el menú [SISTEMA] → [SÚPER LENTO] → [OFF]

  - El menú se ha configurado según “Ajustes al usar la función de streaming”

    (No puede usarse cuando se configura como UHD)

  - VFR y algunas funciones de grabación especiales están desactivadas

  - Se ha configurado el menú [GRABACIÓN] → [CONFIGURACIÓN PROXY] → [GRABACIÓN PROXY] → [OFF]

- La grabación y la visualización de la imagen miniatura no son posibles cuando se selecciona [STREAMING(4K)].

- La función de streaming 4K se puede usar cuando se cumplen estas condiciones.

  - El menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO] está configurado como [MOV]

  - Se ha configurado el menú [SISTEMA] → [SÚPER LENTO] → [OFF]

  - El menú está configurado según se detalla en “Ajustes al usar la función de streaming 4K”

    (No puede usarse cuando se configura con otra opción distinta de UHD)

  - VFR y algunas funciones de grabación especiales están desactivadas

- Si el menú [FICHERO ESCENA] → [SEL. MODO GAMMA] se configura como [HLG], el vídeo se transmite tras convertirse desde el rango dinámico alto al rango dinámico estándar.

- Si el menú [SISTEMA] → [AJUSTE COLOR] se configura como [V-Log], el vídeo se transmite tras convertirse desde V-Log a V-709.

#### Ajustes al usar la función de streaming

El elemento que puede seleccionarse varía según el ajuste [PROTOCOLO DE STREAMING].

- Para [CLIENTE SRT] o [RECEPTOR SRT]: solo se puede seleccionar el formato de streaming con “*” en la tabla

Menú [SISTEMA] | Menú [RED] → [STREAMING]
--- | ---
[FRECUENCIA] | [FORMATO GRAB.] | [FORMATO STREAMING]
[59.94Hz] | [1080-59.94p/AVC-I100] [1080-59.94p/AVC-I422] [1080-59.94p/AVC-G25] [1080-59.94p/AVC-G12] [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] | *[1920×1080-60fps 24M] *[1920×1080-60fps 20M] *[1920×1080-60fps 16M] *[1280×720-60fps 14M] *[1280×720-60fps 8M] *[1280×720-60fps 3M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M] (Configuración de fábrica) [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
| [1080-59.94i/AVC-I200] [1080-59.94i/AVC-I100] [1080-59.94i/AVC-I50] [1080-59.94i/AVC-G50] [1080-59.94i/AVC-G25] [1080-59.94i/AVC-G12] [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | *[1920×1080-30fps 14M] *[1920×1080-30fps 6M] *[1920×1080-30fps 1M] *[1280×720-30fps 8M] *[1280×720-30fps 2M] *[1280×720-30fps 1M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M] (Configuración de fábrica) [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
| [1080-23.98p/422LongGOP 50M] [1080-23.98p/422ALL-I 100M] | [1920×1080-24fps 14M] [1920×1080-24fps 6M] [1920×1080-24fps 1M] (Configuración de fábrica)
| [720-59.94p/AVC-I200] [720-59.94p/AVC-I100] [720-59.94p/AVC-I50] [720-59.94p/AVC-G50] [720-59.94p/AVC-G25] [720-59.94p/AVC-G12] | *[1280×720-60fps 14M] *[1280×720-60fps 8M] *[1280×720-60fps 3M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M] (Configuración de fábrica) [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
[50.00Hz] | [1080-50.00p/AVC-I100] [1080-50.00p/AVC-I422] [1080-50.00p/AVC-G25] [1080-50.00p/AVC-G12] [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] | *[1920×1080-50fps 24M] *[1920×1080-50fps 20M] *[1920×1080-50fps 16M] *[1280×720-50fps 14M] *[1280×720-50fps 8M] *[1280×720-50fps 3M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M] (Configuración de fábrica) [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]
| [1080-50.00i/AVC-I200] [1080-50.00i/AVC-I100] [1080-50.00i/AVC-I50] [1080-50.00i/AVC-G50] [1080-50.00i/AVC-G25] [1080-50.00i/AVC-G12] [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M] [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] | *[1920×1080-25fps 14M] *[1920×1080-25fps 6M] *[1920×1080-25fps 1M] *[1280×720-25fps 8M] *[1280×720-25fps 2M] *[1280×720-25fps 1M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M] (Configuración de fábrica) [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]
| [720-50.00p/AVC-I200] [720-50.00p/AVC-I100] [720-50.00p/AVC-I50] [720-50.00p/AVC-G50] [720-50.00p/AVC-G25] [720-50.00p/AVC-G12] | *[1280×720-50fps 14M] *[1280×720-50fps 8M] *[1280×720-50fps 3M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M] (Configuración de fábrica) [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]

#### Ajustes al usar la función de streaming 4K

- El elemento que puede seleccionarse varía según el ajuste [PROTOCOLO DE STREAMING].

  - Para [CLIENTE SRT] o [RECEPTOR SRT]: no se admite el formato de streaming/formato de grabación que empieza con 2160-23.98p.

  - Para [RTMP(S)]: no se admite el formato de streaming que empieza con H.265.

- Cuando se usa RTMPS o cuando se activa el cifrado SRT, solo se puede seleccionar el formato de streaming igual o inferior a 25 Mbps.

Menú [SISTEMA] | Menú [RED] → [STREAMING]
--- | ---
[FRECUENCIA] | [FORMATO GRAB.] | [FORMATO STREAMING]
[59.94Hz] | [2160-59.94p/420LongGOP 150M] [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M] [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M] | [H.265_3840×2160-60fps 75M] [H.265_3840×2160-60fps 50M] [H.265_3840×2160-60fps 25M] [H.265_3840×2160-60fps 12M] [H.265_3840×2160-60fps 8M] [H.264_3840×2160-60fps 75M] [H.264_3840×2160-60fps 50M] [H.264_3840×2160-60fps 25M] [H.264_3840×2160-60fps 12M] (Configuración de fábrica)
| [2160-29.97p/420LongGOP 100M] [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M] [2160-29.97p/422LongGOP 150M] [2160-29.97p/422ALL-I 400M] | [H.265_3840×2160-30fps 75M] [H.265_3840×2160-30fps 50M] [H.265_3840×2160-30fps 25M] [H.265_3840×2160-30fps 12M] [H.265_3840×2160-30fps 8M] [H.264_3840×2160-30fps 75M] [H.264_3840×2160-30fps 50M] [H.264_3840×2160-30fps 25M] [H.264_3840×2160-30fps 12M] (Configuración de fábrica)
| [2160-23.98p/420LongGOP 100M] [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M] [2160-23.98p/422LongGOP 150M] [2160-23.98p/422ALL-I 400M] | [H.265_3840×2160-24fps 75M] [H.265_3840×2160-24fps 50M] [H.265_3840×2160-24fps 25M] [H.265_3840×2160-24fps 12M] [H.265_3840×2160-24fps 8M] [H.264_3840×2160-24fps 75M] [H.264_3840×2160-24fps 50M] [H.264_3840×2160-24fps 25M] [H.264_3840×2160-24fps 12M] (Configuración de fábrica)
[50.00Hz] | [2160-50.00p/420LongGOP 150M] [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M] [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M] | [H.265_3840×2160-50fps 75M] [H.265_3840×2160-50fps 50M] [H.265_3840×2160-50fps 25M] [H.265_3840×2160-50fps 12M] [H.265_3840×2160-50fps 8M] [H.264_3840×2160-50fps 75M] [H.264_3840×2160-50fps 50M] [H.264_3840×2160-50fps 25M] [H.264_3840×2160-50fps 12M] (Configuración de fábrica)
| [2160-25.00p/420LongGOP 100M] [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M] [2160-25.00p/422LongGOP 150M] [2160-25.00p/422ALL-I 400M] | [H.265_3840×2160-25fps 75M] [H.265_3840×2160-25fps 50M] [H.265_3840×2160-25fps 25M] [H.265_3840×2160-25fps 12M] [H.265_3840×2160-25fps 8M] [H.264_3840×2160-25fps 75M] [H.264_3840×2160-25fps 50M] [H.264_3840×2160-25fps 25M] [H.264_3840×2160-25fps 12M] (Configuración de fábrica)

Inicio de la página